    1: INTERNAL1
    2: INTERNAL2
    3: INTERNAL3
    4: SafeMOTION: Status
    5: SafeMOTION: Control
    6: SafeMOTION: Istdrehzahl 
    7: SafeMOTION: Drehzahlgrenzwert
    8: Motor-Haltebremse: Status
    9: INTERNAL9
   10: Bremswiderstand: Extern: Widerstand
   11: Bremswiderstand: Extern: Grenztemperatur
   12: Bremswiderstand: Extern: Thermischer Widerstand
   13: Bremswiderstand: Extern: Thermische Kapazität
   14: Motor-Haltebremse: Prüfmoment
   15: Motor-Haltebremse: Positionsfehlergrenze
   16: Wechselrichter: Nennleistung
   17: Wechselrichter: Nennstrom
   18: Wechselrichter: Spitzenstrom
   19: Netzversorgung: Parameter-ID des Phasenausfallsignals
   20: Netzversorgung: Status Phasenausfall
   21: Geber1: DCM Abstandsdifferenz
   22: Geber2: DCM Abstandsdifferenz
   23: Geber3: DCM Abstandsdifferenz
   24: CTRL Vorsteuerung: Geschwindigkeitsmomentfaktor
   25: Leistungsbegrenzer: Modus
   30: Motor: Typ
   31: Motor: Softwarekompatibilität
   32: Motor: Prüfdatum
   33: Geber1: Serieller Datenblock
   34: Geber1: Serieller Status
   35: Geber2: Serieller Datenblock
   36: Geber2: Serieller Status
   37: Geber3: Serieller Datenblock
   38: Geber3: Serieller Status
   39: SafeMOTION: Geber-Maßstab: Bezugslänge
   40: Motor: Bestellbezeichnung
   41: Motor: Seriennummer
   42: Motor-Haltebremse: Nennstrom
   43: Motor-Haltebremse: Nennmoment
   44: Motor-Haltebremse: Verzögerungszeit Blockieren
   45: Motor-Haltebremse: Verzögerungszeit Lüften
   46: Motor: Wicklungsverschaltung
   47: Motor: Polpaarzahl
   48: Motor: Nennspannung
   49: Motor: Spannungskonstante
   50: Motor: Nenndrehzahl
   51: Motor: Maximaldrehzahl
   52: Motor: Stillstandsmoment
   53: Motor: Nennmoment
   54: Motor: Spitzenmoment
   55: Motor: Momentkonstante
   56: Motor: Stillstandsstrom
   57: Motor: Nennstrom
   58: Motor: Spitzenstrom
   59: Motor: Strangquerschnitt
   60: Motor: Statorwiderstand
   61: Motor: Statorinduktivität
   62: Motor: Trägheitsmoment
   63: Motor: Kommutierungsoffset
   64: Temperatursensor: Parameter 1
   65: Temperatursensor: Parameter 2
   66: Temperatursensor: Parameter 3
   67: Temperatursensor: Parameter 4
   68: Temperatursensor: Parameter 5
   69: Temperatursensor: Parameter 6
   70: Temperatursensor: Parameter 7
   71: Temperatursensor: Parameter 8
   72: Temperatursensor: Parameter 9
   73: Temperatursensor: Parameter 10
   74: Motor: Grenztemperatur
   75: Motor: Thermische Zeitkonstante (für MOTOR_COMPATIBILITY 0x0202)
   76: Motor: Rotorwiderstand
   77: Motor: Rotorinduktivität
   78: Motor: Hauptinduktivität
   79: Motor: Magnetisierungsstrom
   80: Netzversorgung: Phasenausfall ignorieren
   81: Motor: Kommando
   82: Geber1: Status
   83: INTERNAL83
   84: Motor: Geber-Datenübertragung: Status
   85: Geber2: Typ
   86: Motor-Haltebremse: Kommando
   87: CTRL Vorsteuerung: Drehmoment in positiver Richtung
   88: Geber2: Status
   89: CTRL Vorsteuerung: Drehmoment in negativer Richtung
   90: Motor-Haltebremse: Modus
   91: Geber1: Istposition
   92: CTRL Lageregler: Istgeschwindigkeit
   93: CTRL Regler: Kommando
   96: Geber1: Last-Maßstab: Zählrichtung
   97: Geber1: Typ
   98: Grenzwerte: Schleppfehler für Abbruch einer Bewegung
   99: Grenzwerte: Schleppfehler für Anzeige einer Warnung
  100: CTRL Lageregler: Proportional-Verstärkung
  101: CTRL Lageregler: Integrator-Nachstellzeit
  102: CTRL Lageregler: Vorausschauzeit
  103: CTRL Lageregler: Gesamtverzögerungszeit
  104: CTRL Lageregler: Maximaler Proportionaleingriff
  105: CTRL Lageregler: Maximaler Integraleingriff
  106: Geber1: Last-Maßstab: Einheiten pro Lastumdrehung
  107: Geber1: Last-Maßstab: Geberumdrehungen pro Lastumdrehung
  108: Geber1: Geber-Maßstab: Motorumdrehungen
  109: Geber1: Geber-Maßstab: Inkremente pro Geberumdrehung
  110: Simulationsmodus: Kommando
  111: CTRL Lageregler: Istposition
  112: CTRL Lageregler: Schleppfehler
  113: CTRL Lageregler: Sollposition
  114: CTRL Lageregler: Sollgeschwindigkeit
  115: Basis-Bewegungen: Bewegung mit absoluter Zielposition starten
  116: Basis-Bewegungen: Override
  117: Basis-Bewegungen: Geschwindigkeits-Override
  118: Basis-Bewegungen: Beschleunigungs-Override
  119: Grenzwerte: Maximale Geschwindigkeit in positive Richtung
  120: Grenzwerte: Maximale Geschwindigkeit in negative Richtung
  121: Grenzwerte: Maximale Beschleunigung in positive Richtung
  122: Grenzwerte: Maximale Verzögerung in positive Richtung
  123: Grenzwerte: Maximale Beschleunigung in negative Richtung
  124: Grenzwerte: Maximale Verzögerung in negative Richtung
  125: Grenzwerte: Ruckzeit
  126: Grenzwerte: Positive SW-Endlage
  127: Grenzwerte: Negative SW-Endlage
  128: Grenzwerte: SW-Endlagen ignorieren
  129: Trace: Status
  130: CTRL Lageregler: Istposition Nachkommateil
  131: Trace: Parameter-ID für Trigger-Ereignis
  132: Trace: Trigger-Ereignis
  133: Trace: Trigger-Schwelle
  134: Trace: Trigger-Fenster
  135: Trace: Parameter-ID für Test-Datum
  136: Trace: Datentyp für Test-Datum
  137: Trace: Kommando
  138: INTERNAL138
  139: Diagnose: Spitzenwert CPU Rechenzeit pro Zyklus
  140: Trace: Index für Test-Datum
  141: Trace: Aufzeichnungsdauer
  142: Trace: Abtastzeit
  143: Trace: Verzögerungszeit relativ zum Trigger-Ereignis
  144: Trace: Maximallänge der Daten
  145: CTRL Regler: Modus der Reglerkaskaden-Zykluszeiten
  146: CTRL Lageregler: Parameter-ID für zyklische Sollposition
  147: CTRL Lageregler: Bewegung mit zyklischer Positionsvorgabe starten
  148: INTERNAL148
  149: INTERNAL149
  150: Grenzwerte: Wartezeit vor Meldung 'Zielposition erreicht'
  151: Referenzieren: Referenzimpuls-Distanz
  152: Referenzieren: Referenzposition
  153: Referenzieren: Geschwindigkeit für Referenzschaltersuche
  154: Referenzieren: Triggergeschwindigkeit
  155: Referenzieren: Beschleunigung für Referenzieren
  156: Referenzieren: Modus
  157: Referenzieren: Modus-Steuerbits
  158: Referenzieren: Distanz für Referenzimpuls-Blockade
  159: Basis-Bewegungen: Zielposition
  160: Basis-Bewegungen: Relative Verfahrdistanz
  161: Basis-Bewegungen: Geschwindigkeit in positive Richtung
  162: Basis-Bewegungen: Geschwindigkeit in negative Richtung
  163: Basis-Bewegungen: Beschleunigung in positive Richtung
  164: Basis-Bewegungen: Verzögerung in positive Richtung
  165: Basis-Bewegungen: Beschleunigung in negative Richtung
  166: Basis-Bewegungen: Verzögerung in negative Richtung
  167: Referenzieren: Kommando Referenzieren starten
  168: Basis-Bewegungen: Bewegung mit relativer Verfahrdistanz starten
  169: Basis-Bewegungen: Bewegung in positive Richtung starten
  170: Basis-Bewegungen: Bewegung in negative Richtung starten
  171: Bewegungsabbruch: Index eines Parametersatzes für das Abbruchkommando
  172: Referenzieren: Offset
  173: Bewegungsabbruch: Index eines Parametersatzes für die Abbruchkonfiguration
  174: Bewegungsabbruch: Bremsrampe
  175: Bewegungsabbruch: Reglerzustand nach Bewegungsabbruch
  176: Bewegungsabbruch: Kommando Bewegung abbrechen
  177: INTERNAL177
  178: Status: Allgemeine Bits
  179: Status: Zyklische Bits
  180: Meldungen: Fehlernummer
  181: Meldungen: Fehler-Zusatzinfo
  183: Meldungen: Fehlersatz vom Antrieb
  184: Digitale Eingänge: Force-Freigabe-Bits
  185: Digitale Eingänge: Force-Funktion
  186: Digitale Eingänge: Aktiv-Pegel-Bits
  187: INTERNAL187
  188: INTERNAL188
  189: Zeit für Netzwerk-Lebensüberwachung
  191: Basis-Bewegungen: Anhalten
  194: Kurvenautomat: Parameter rücksetzen
  195: VAX Kurvenautomat: Parameter rücksetzen
  196: SafeMOTION: Istdrehzahl (SafeUserData1, wenn aktiviert)
  197: Bewegungsabbruch: Bremsrampe nach Antriebsfehler
  198: Zyklische Kommunikation: Zeit für Lebensüberwachung der Daten zum Antrieb
  200: INTERNAL200
  201: INTERNAL201
  202: INTERNAL202
  203: Geber1: Resolver Polpaare pro Geberumdrehung
  204: Geber2: Resolver Polpaare pro Geberumdrehung
  205: INTERNAL205
  206: INTERNAL206
  207: Zyklische Kommunikation: Parameter-ID der Daten zum Antrieb
  209: Wechselrichter: Phase 1: Strom
  210: Wechselrichter: Phase 2: Strom
  211: Motor-Haltebremse: Ansteuerungsüberwachungsfilterzeit
  212: Geber1: Diagnosewert 1
  213: CTRL Strom: Sollstatorstrom Querkomponente
  214: CTRL Strom: Iststatorstrom Querkomponente
  215: INTERNAL215
  216: CTRL Strom: Statorspannung Querkomponente
  217: INTERNAL217
  218: CTRL Strom: Sollstatorstrom Hauptkomponente
  219: CTRL Strom: Iststatorstrom Hauptkomponente
  220: INTERNAL220
  221: CTRL Strom: Statorspannung Hauptkomponente
  222: Flussregler: Stellgröße der Statorstromhauptkomponente
  223: CTRL Strom: Proportional-Verstärkung
  224: SafeMOTION: Drehzahlgrenzwert (für mapp Safety)
  225: CTRL Strom: Integrierzeitkonstante
  226: CTRL Drehzahl: Sperrfilter-Frequenz
  227: CTRL Drehzahl: Sperrfilter-Bandbreite
  228: CTRL Zwei-Geber: Positionsdifferenz
  229: CTRL Zwei-Geber: Positionsdifferenzgrenze für Abbruch einer Bewegung
  230: CTRL Lageregler: Parameter-ID der Geber-Istposition
  231: CTRL Lageregler: Parameter-ID des Enable Eingangs
  232: Zyklische Kommunikation: Parameter-Index der Daten zum Antrieb
  234: Zyklische Kommunikation: Index eines Parametersatzes der Daten vom Antrieb
  235: Zyklische Kommunikation: Parameter-Index der Daten vom Antrieb
  236: Zyklische Kommunikation: Parameter-ID der Daten vom Antrieb
  237: Geber1: SSI Anzahl der vorlaufenden Nullen
  238: Geber1: SSI Anzahl der Datenbits
  239: Geber1: SSI Datencodierung
  240: Geber1: SSI Parity-Prüfung
  241: Geber2: SSI Anzahl der vorlaufenden Nullen
  242: Geber2: SSI Anzahl der Datenbits
  243: Geber2: SSI Datencodierung
  244: Geber2: SSI Parity-Prüfung
  245: Geber1: Istposition pro Umdrehung
  246: Geber2: Istposition pro Umdrehung
  247: CTRL Strom: Additives Moment
  248: CTRL Momentbegrenzer: Maximales Beschleunigungsmoment in positive Richtung
  249: CTRL Momentbegrenzer: Maximales Beschleunigungsmoment in negative Richtung
  250: CTRL Drehzahl: Solldrehzahl
  251: CTRL Drehzahl: Istdrehzahl
  252: INTERNAL252
  253: CTRL Drehzahl: Proportional-Verstärkung
  254: INTERNAL254
  255: CTRL Drehzahl: Integrator-Nachstellzeit
  256: CTRL Drehzahl: Stellgröße
  257: CTRL Fluss: Sollwert Magnetisierungsstrom
  258: CTRL Fluss: Istwert Magnetisierungsstrom
  259: CTRL Fluss: Proportional-Verstärkungsfaktor
  260: CTRL Fluss: Integrierzeitkonstante
  261: CTRL Zwischenkreis: Parameter-ID additiver Wirkstrom
  262: Leistungsversorgung: Mode
  263: INTERNAL263
  264: INTERNAL264
  265: INTERNAL265
  266: INTERNAL266
  267: INTERNAL267
  268: INTERNAL268
  269: INTERNAL269
  270: INTERNAL270
  271: INTERNAL271
  272: INTERNAL272
  273: INTERNAL273
  274: INTERNAL274
  275: Motor: Einphasen: Strom
  276: Motor: Einphasen: Modus
  277: Motor: Drehmoment
  278: Motor: Leistung
  279: INTERNAL279
  280: Geber1: Getriebeübersetzung Motorumdrehungen
  281: CTRL Vorsteuerung: Sollstatorstrom
  282: CTRL Vorsteuerung: Parameter-ID Lastdrehmoment
  283: CTRL Drehzahl: Filterzeitkonstante
  284: Geber3: Resolver Polpaare pro Geberumdrehung
  285: CTRL Vorsteuerung: Parameter-ID Massenträgheitsmoment
  286: Geber1: Emulation: Parameter-ID des Ausgabewerts
  287: Motor-Haltebremse: Elektrischer Status
  288: CTRL Drehzahl: Parameter-ID des additiven Sollwerts
  289: Geber2: Geber-Maßstab: Inkremente pro Geberumdrehung
  292: Funktions-Block: Konstante Null
  298: CTRL Zwischenkreis: Spannung
  299: CTRL Zwischenkreis: Filterzeitkonstante
  300: CTRL Zwischenkreis: Spannungs-Erkennung: Untergrenze
  301: CTRL Vorsteuerung: Massenträgheitsmoment
  302: CTRL Zwischenkreis: Gefilterte Spannung
  303: Geber1: ADC1 Wert
  304: INTERNAL304
  305: INTERNAL305
  306: Funktions-Block: Konstante Minimalwert 2Byte Vorzeichenbehaftet
  307: INTERNAL307
  308: INTERNAL308
  309: SafeMOTION: Istposition
  310: Funktions-Block: Konstante Eins
  311: ENABLE: Konfiguration
  312: CTRL Fluss: Magnetisierungsstrom-Begrenzer: Obergrenze
  313: CTRL Drehzahl: Überwachung: Grenzdrehzahl
  314: CTRL Chopper: Minimales PWM-Tastverhältnis
  315: Wechselrichter: Sperrschicht-Temperaturmodell: Verlustleistung
  317: INTERNAL317
  318: INTERNAL318
  319: INTERNAL319
  320: INTERNAL320
  321: INTERNAL321
  322: INTERNAL322
  323: Motor-Haltebremse: Maximaler Positionsfehler
  324: INTERNAL324
  325: CTRL Strom: Parameter-ID des additiven Sollwerts
  326: INTERNAL326
  327: INTERNAL327
  328: CTRL Regler: Modus
  330: Motorgeber: Getriebe: Geberumdrehungen
  331: Motorgeber: Getriebe: Motorumdrehungen
  332: INTERNAL332
  333: INTERNAL333
  334: Motor: Einphasen: Kommando
  335: INTERNAL335
  336: Geber1: Fehler Status
  337: Geber2: Fehler Status
  338: Geber3: Fehler Status
  340: Meldungen: Kommando Fehlerzustand in die Fehler-FIFO schreiben
  342: Motor: Temperaturmodell: Last
  343: CTRL Momentbegrenzer: Override
  344: CTRL Momentbegrenzer: LIM_T1_POS-Override
  345: CTRL Zwischenkreis: Begrenzer: Einschaltschwelle
  346: CTRL Momentbegrenzer: LIM_T1_NEG-Override
  347: Wechselrichter: Schaltfrequenz
  348: CTRL Momentbegrenzer: Maximales Verzögerungsmoment in positive Richtung
  349: CTRL Momentbegrenzer: Maximales Verzögerungsmoment in negative Richtung
  350: Rotorflusswinkel
  351: Netzversorgung: Verhalten bei Fehler
  352: Motor: Temperaturmodell: Maximale Last
  353: INTERNAL353
  354: INTERNAL354
  355: Antriebs-Synchronisation: Gesamtzeit
  359: Antriebs-Synchronisation: Abweichung von Masterzeit
  364: INTERNAL364
  365: INTERNAL365
  366: INTERNAL366
  367: Netzversorgung: Status
  368: CTRL Zwischenkreis: Begrenzer: Modus
  369: Geber1: INK Referenzimpuls-Status
  370: Geber2: INK Referenzimpuls-Status
  371: Geber3: INK Referenzimpuls-Status
  372: Geber1: Getriebeübersetzung Geberumdrehungen
  373: Motor: Temperaturmodell: Modus
  374: CTRL Momentbegrenzer: LIM_T2_POS-Override
  375: CTRL Momentbegrenzer: LIM_T2_NEG-Override
  376: INTERNAL376
  377: Wechselrichter: Dauerstrom: Last
  378: Wechselrichter: Dauerstrom: Maximale Last
  379: Wechselrichter: Spitzenstrom: Last
  380: Leistungsteil: Kühler-Temperatursensor: Temperatur
  381: Temperatursensor: Temperatur
  382: Wechselrichter: Sperrschicht-Temperaturmodell: Temperatur
  383: Bremswiderstand: Temperaturmodell: Temperatur
  384: Leistungsteil: Kühler-Temperatursensor: Maximale Temperatur
  385: Temperatursensor: Maximale Temperatur
  386: Wechselrichter: Sperrschicht-Temperaturmodell: Maximale Temperatur
  387: Bremswiderstand: Temperaturmodell: Maximale Temperatur
  388: Wechselrichter: Spitzenstrom: Maximale Last
  389: FB EPROM: Serien-ID
  390: CTRL Zwischenkreis: Nennspannung
  391: Temperatur-Vorausschau: Modus
  392: Temperatur-Vorausschau: Trigger Parameter-ID
  393: Motor: Temperaturmodell: Temperatur
  394: Motor: Temperaturmodell: Maximale Temperatur
  395: Netzversorgung: Status Hauptrelais
  396: INTERNAL396
  397: INTERNAL397
  398: Bremswiderstand: Wahlschalter
  399: INTERNAL399
  400: VAX Basis-Bewegungen: Bewegung mit absoluter Zielposition starten
  401: VAX Basis-Bewegungen: Bewegung mit relativer Verfahrdistanz starten
  402: VAX Basis-Bewegungen: Bewegung in positive Richtung starten
  403: VAX Basis-Bewegungen: Bewegung in negative Richtung starten
  404: VAX Basis-Bewegungen: Geschwindigkeit in positive Richtung
  405: VAX Basis-Bewegungen: Geschwindigkeit in negative Richtung
  406: VAX Basis-Bewegungen: Beschleunigung in positive Richtung
  407: VAX Basis-Bewegungen: Verzögerung in positive Richtung
  408: VAX Basis-Bewegungen: Beschleunigung in negative Richtung
  409: VAX Basis-Bewegungen: Verzögerung in negative Richtung
  410: VAX Basis-Bewegungen: Zielposition
  411: VAX Basis-Bewegungen: Relative Verfahrdistanz
  412: VAX: Position
  413: VAX: Geschwindigkeit
  414: INTERNAL414
  415: VAX Grenzwerte: Ruckzeit
  416: Basis-Bewegungen: Modus 'Stop nach Trigger'
  417: Basis-Bewegungen: Restweg für Modus 'Stop nach Trigger'
  418: Basis-Bewegungen: Trigger-Ereignis für Modus 'Stop nach Trigger'
  419: Basis-Bewegungen: Modus
  420: Geber2: Last-Maßstab: Einheiten pro Lastumdrehung
  421: Geber2: Last-Maßstab: Geberumdrehungen
  422: Geber2: Last-Maßstab: Zählrichtung
  423: Geber2: Istposition
  427: Geber2: Status Referenzposition gültig
  428: CTRL Lageregler: Eingangs-Sollposition
  429: Geber2: Zeitkonstante für Istpositions-Filter
  432: Kurvenautomat: Index und Daten der Polynom-Kurvenscheibe
  451: Trace: Adresse für Test-Datum
  457: Zyklische Kommunikation: Modus
  458: Trace: Adresse für Trigger-Ereignis
  459: Digitale Eingänge: Endschalter ignorieren
  460: Digitale Eingänge: Status Referenzschalter
  461: Digitale Eingänge: Status positiver Endschalter
  462: Digitale Eingänge: Status negativer Endschalter
  463: Digitale Eingänge: Status Trigger1
  464: Digitale Eingänge: Status Trigger2
  465: Status: Regler
  466: Referenzieren: Status Referenzposition gültig
  467: Basis-Bewegungen: Status 'Zielposition erreicht'
  468: Status: Bewegung aktiv
  469: Meldungen: Status Fehlersatz vorhanden
  470: Meldungen: Status Warnungssatz vorhanden
  471: Status: Antrieb bereit
  484: Netzwerk-Kopplung: Parameter-ID der Sende-Daten Master1
  485: Netzwerk-Kopplung: Parameter-ID der Sende-Daten Master2
  494: Netzwerk-Kopplung: Parameter-ID der Sende-Daten Master3
  495: Kurvenautomat: Index für den Start-Zustand
  496: VAX Kurvenautomat: Index für den Start-Zustand
  499: INTERNAL499
  500: Kurvenautomat: Kurvenscheiben Polynom-Daten
  501: Kurvenautomat: Index der Kurvenscheibendaten für Übertragung
  502: Kurvenautomat: Kommando
  503: Kurvenautomat: Master-Achse
  504: Kurvenautomat: Startposition der Master-Achse
  505: Kurvenautomat: Startintervall der Master-Achse
  506: Kurvenautomat: Maximale Geschwindigkeit der Master-Achse
  507: Kurvenautomat: Index eines Parametersatzes für einen Zustand
  508: Kurvenautomat: Index eines Parametersatzes für ein Ereignis
  509: Kurvenautomat: Index der Kurvenscheibendaten für einen Zustand
  510: Kurvenautomat: Ausgleichsgetriebe-Modus
  511: Kurvenautomat: Ausgleichsweg der Master-Achse
  512: Kurvenautomat: Ausgleichsweg der Slave-Achse
  513: Kurvenautomat: Ereignis Typ
  514: Kurvenautomat: Ereignis Attribut
  515: Kurvenautomat: Index nächster Zustand
  516: Kurvenautomat: Signal setzen
  517: Kurvenautomat: Index des aktuellen Zustands
  518: Kurvenautomat: Signal rücksetzen
  519: Kurvenautomat: Multiplikationsfaktor der Master-Achse
  520: Kurvenautomat: Multiplikationsfaktor der Slave-Achse
  521: Kurvenautomat: Anfangswert Zustandswiederholungen für Ereignis ncCOUNT
  522: Kurvenautomat: Zähler Zustandswiederholungen für das Ereignis ncCOUNT
  523: Kurvenautomat: Minimaler Ausgleichsweg der Master-Achse
  524: Bewegungsabbruch: Kommando Quickstop
  527: Kurvenautomat: Sperre für konsistente Online-Parameter-Änderung
  528: Kurvenautomat: Aktion bei Zustandsübergang
  529: Kurvenautomat: Kurventyp des aktuellen Zustands
  542: Netzwerk-Kopplung: Zyklische Position Master1
  543: Netzwerk-Kopplung: Zyklische Position Master2
  544: Parameter-Sequenz: Index und Daten
  548: Netzwerk-Kopplung: Zyklische Position Master3
  549: Kurvenautomat: Relative Startposition der Master-Achse in der Kurvenscheibe
  550: VAX Kurvenautomat: Relative Startposition der Master-Achse in der Kurvenscheibe
  551: VAX Kurvenautomat: Kommando
  552: VAX Kurvenautomat: Master-Achse
  553: VAX Kurvenautomat: Startposition der Master-Achse
  554: VAX Kurvenautomat: Startintervall der Master-Achse
  555: VAX Kurvenautomat: Maximale Geschwindigkeit der Master-Achse
  556: VAX Kurvenautomat: Index eines Parametersatzes für einen Zustand
  557: VAX Kurvenautomat: Index eines Parametersatzes für ein Ereignis
  558: VAX Kurvenautomat: Index der Kurvenscheibendaten für einen Zustand
  559: VAX Kurvenautomat: Ausgleichsgetriebe-Modus
  560: VAX Kurvenautomat: Ausgleichsweg der Master-Achse
  561: VAX Kurvenautomat: Ausgleichsweg der Slave-Achse
  562: VAX Kurvenautomat: Ereignis Typ
  563: VAX Kurvenautomat: Ereignis Attribut
  564: VAX Kurvenautomat: Index nächster Zustand
  565: VAX Kurvenautomat: Signal setzen
  566: VAX Kurvenautomat: Index des aktuellen Zustands
  567: VAX Kurvenautomat: Signal rücksetzen
  568: VAX Kurvenautomat: Multiplikationsfaktor der Master-Achse
  569: VAX Kurvenautomat: Multiplikationsfaktor der Slave-Achse
  570: VAX Kurvenautomat: Anfangswert Zustandswiederholungen für Ereignis ncCOUNT
  571: VAX Kurvenautomat: Zähler Zustandswiederholungen für das Ereignis ncCOUNT
  572: VAX Kurvenautomat: Minimaler Ausgleichsweg der Master-Achse
  573: VAX Kurvenautomat: Sperre für konsistente Online-Parameter-Änderung
  574: VAX Kurvenautomat: Aktion bei Zustandsübergang
  575: VAX Kurvenautomat: Kurventyp des aktuellen Zustands
  576: VAX Bewegungsabbruch: Kommando Bewegung abbrechen
  577: VAX: Kommando Referenzieren starten
  578: Geber2: Gefilterte Istposition
  579: Kurvenautomat: Additive Master-Achse
  580: VAX Kurvenautomat: Additive Master-Achse
  581: Kurvenautomat: Additive Slave-Achse
  582: VAX Kurvenautomat: Additive Slave-Achse
  583: Digitale Eingänge: Quickstop-Freigabe-Bits
  584: Funktions-Block: Anwender I4 Variable1
  585: Funktions-Block: Anwender I4 Variable2
  586: Funktions-Block: Anwender R4 Variable1
  587: Funktions-Block: Anwender R4 Variable2
  588: Kurvenautomat: Trigger1 Verzögerungszeit
  589: Kurvenautomat: Trigger2 Verzögerungszeit
  591: Netzwerk-Kopplung: Stationsnummer des Senders
  592: Netzwerk-Kopplung: Master Parameter-ID der Sende-Station
  593: Netzwerk-Kopplung: Station zum Empfang auf MA1_CYCLIC_POS konfigurieren
  594: Netzwerk-Kopplung: Station zum Empfang auf MA2_CYCLIC_POS konfigurieren
  595: Netzwerk-Kopplung: Station zum Empfang auf MA3_CYCLIC_POS konfigurieren
  600: Verzögerung für positive SW-Endlage
  601: Verzögerung für negative SW-Endlage
  602: Netzwerk-Kopplung: Interpolationsmodus für zyklische Position Master1
  603: Netzwerk-Kopplung: Interpolationsmodus für zyklische Position Master2
  604: Netzwerk-Kopplung: Interpolationsmodus für zyklische Position Master3
  605: Kurvenautomat: Parameter-ID für Latchwert der Slave-Achse
  606: VAX Kurvenautomat: Parameter-ID für Latchwert der Slave-Achse
  607: Kurvenautomat: Minimaler Ausgleichsweg der Slave-Achse
  608: VAX Kurvenautomat: Minimaler Ausgleichsweg der Slave-Achse
  609: Kurvenautomat: Maximaler Ausgleichsweg der Slave-Achse
  610: VAX Kurvenautomat: Maximaler Ausgleichsweg der Slave-Achse
  611: Kurvenautomat: Parameter-ID für Ereignis
  612: VAX Kurvenautomat: Parameter-ID für Ereignis
  613: Kurvenautomat: Minimale Geschwindigkeit der Slave-Achse im Ausgleich
  614: VAX Kurvenautomat: Minimale Geschwindigkeit der Slave-Achse im Ausgleich
  619: Kurvenautomat: Kurvenoffset der Master-Achse
  620: Kurvenautomat: Kurvenoffset der Slave-Achse
  621: VAX Kurvenautomat: Kurvenoffset der Master-Achse
  622: VAX Kurvenautomat: Kurvenoffset der Slave-Achse
  623: Kurvenautomat: Bewegung mit absoluter Zielposition starten
  624: VAX Bewegungsabbruch: Index eines Parametersatzes für die Abbruchkonfiguration
  625: VAX Bewegungsabbruch: Bremsrampe
  626: Netzwerk-Kopplung: Multiplikationsfaktor der Zykluszeit
  627: Kurvenautomat: Zähler der Zustandsübergänge
  628: VAX Kurvenautomat: Zähler der Zustandsübergänge
  629: INTERNAL629
  630: VAX Meldungen: Fehlernummer
  631: VAX Meldungen: Fehler-Zusatzinfo
  632: VAX Meldungen: Fehlersatz
  633: Kurvenautomat: Index der Kurvenscheibendaten des aktuellen Zustands
  634: VAX Kurvenautomat: Index der Kurvenscheibendaten des aktuellen Zustands
  635: Grenzwerte: Maximale Beschleunigung für Abbruch einer Bewegung
  636: VAX: Parameter-Sequenz initialisieren
  637: Kurvenautomat: Parameter-ID der Master-Achse
  638: VAX Kurvenautomat: Parameter-ID der Master-Achse
  639: Kurvenautomat: Ruckzeit der Slave-Achse im Ausgleich
  640: VAX Kurvenautomat: Ruckzeit der Slave-Achse im Ausgleich
  641: Basis-Bewegungen: Bewegung mit zyklischer Geschwindigkeitsvorgabe starten
  642: VAX Basis-Bewegungen: Bewegung mit zyklischer Geschwindigkeitsvorgabe starten
  643: Basis-Bewegungen: Parameter-ID für zyklische Geschwindigkeit
  644: VAX Basis-Bewegungen: Parameter-ID für zyklische Geschwindigkeit
  648: INTERNAL648
  649: INTERNAL649
  650: INTERNAL650
  651: CTRL Momentbegrenzer: Induktionshalt: Maximales Moment 
  652: Motor: Geber: Attribut
  653: CTRL U/f: Typ
  654: CTRL U/f: Automatische Konfigurierung
  655: CTRL U/f: Boostspannung
  656: CTRL U/f: Nennspannung
  657: CTRL U/f: Nennfrequenz
  658: Motor: Datensatz-Index
  659: Geber1: ADC2 Wert
  660: Simulationsmodus: Modell
  661: Simulationsmodus: Massenträgheitsmoment1
  662: Simulationsmodus: Haftreibung1
  663: Simulationsmodus: Viskose Reibung1
  664: Simulationsmodus: Parameter für additiven Lasteingang
  665: Geber1: INK Referenzimpuls-Abstandsfehler
  666: Geber2: INK Referenzimpuls-Abstandsfehler
  667: Geber3: INK Referenzimpuls-Abstandsfehler
  668: Motor: Umgebungstemperatur
  669: INTERNAL669
  670: Wechselrichter: Dauerleistung: Last
  671: Wechselrichter: Dauerleistung: Maximale Last
  672: Motorgeber: Last-Maßstab: Zählrichtung
  673: Motorgeber: Last-Maßstab: Einheiten pro Lastumdrehungen
  674: Motorgeber: Last-Maßstab: Geberumdrehungen pro Lastumdrehung
  675: Geber1: INK Referenzimpuls-Überwachungsmodus
  676: Geber2: INK Referenzimpuls-Überwachungsmodus
  677: Geber3: INK Referenzimpuls-Überwachungsmodus
  678: Geber1: INK Referenzimpuls-Überwachungsfenster
  679: Geber2: INK Referenzimpuls-Überwachungsfenster
  680: Geber3: INK Referenzimpuls-Überwachungsfenster
  681: Geber1: INK Referenzimpuls-Breite
  682: Geber2: INK Referenzimpuls-Breite
  683: Geber3: INK Referenzimpuls-Breite
  684: Geber1: INK Referenzimpuls-Intervall
  685: Geber2: INK Referenzimpuls-Intervall
  686: Geber3: INK Referenzimpuls-Intervall
  687: CTRL Drehzahl: Geschwindigkeits-Grenzwert in positive Richtung
  688: CTRL Drehzahl: Geschwindigkeits-Grenzwert in negative Richtung
  692: CTRL Lageregler: Stellgröße des Integrators
  693: Geber3: Istposition pro Umdrehung
  694: Geber3: Last-Maßstab: Einheiten pro Lastumdrehung
  695: Geber3: Last-Maßstab: Geberumdrehungen
  696: Geber3: Last-Maßstab: Zählrichtung
  697: Geber3: Istposition
  698: Geber3: Status
  699: Geber3: SSI Anzahl der vorlaufenden Nullen
  700: Geber3: SSI Anzahl der Datenbits
  701: Geber3: SSI Datencodierung
  702: Geber3: SSI Parity-Prüfung
  703: Geber3: Geber-Maßstab: Inkremente pro Geberumdrehung
  704: Geber3: Typ
  708: Geber3: Zeitkonstante für Istpositions-Filter
  709: Geber3: Status Referenzposition gültig
  710: Geber3: Gefilterte Istposition
  711: Geber3: Emulation: Parameter-ID des Ausgabewerts
  712: Geber2: Emulation: Parameter-ID des Ausgabewerts
  713: CTRL Strom: Parameter-ID des Sollstatorstrom Querkomponente
  714: Netzwerk-Kopplung: Fehlerstatus für zyklische Position Master1
  715: Netzwerk-Kopplung: Fehlerstatus für zyklische Position Master2
  716: Netzwerk-Kopplung: Fehlerstatus für zyklische Position Master3
  717: CTRL Regler: Leistungsteil ausschalten
  718: Geber1: Fehlermodus
  719: Geber1: Geberkommando
  720: INTERNAL720
  721: INTERNAL721
  722: CTRL Vektor: Parameter-ID der Istposition
  723: Geber2: Serielle Auflösung pro Sinusperiode
  724: Geber3: Serielle Auflösung pro Sinusperiode
  725: CTRL Strom: Parameter-ID des Sollstatorstrom Hauptkomponente
  726: CTRL Drehzahl: Parameter-ID des Enable Eingangs
  727: Geber1: Überwachung ignorieren
  728: Geber2: Überwachung ignorieren
  729: Geber3: Überwachung ignorieren
  730: Geber1: INK Modus
  731: Geber2: INK Modus
  732: Geber3: INK Modus
  733: Geber1: INK Quadrat der normierten Signalamplitude
  734: Geber2: INK Quadrat der normierten Signalamplitude
  735: Geber3: INK Quadrat der normierten Signalamplitude
  736: Geber1: EnDat Amplitudenverstärkung
  737: Geber2: EnDat Amplitudenverstärkung
  738: Geber3: EnDat Amplitudenverstärkung
  739: Geber1: DCM Grundabstand
  740: Geber2: DCM Grundabstand
  741: Geber3: DCM Grundabstand
  742: Systemverwaltung: Einsteckmodul: ID von Slot1
  743: Systemverwaltung: Einsteckmodul: ID von Slot2
  744: Systemverwaltung: Einsteckmodul: ID von Slot3
  745: Systemverwaltung: Einsteckmodul: ID von Slot4
  746: CTRL Vorsteuerung: Lastdrehmoment
  747: CTRL Vorsteuerung: Beschleunigungsfilterzeitkonstante
  748: CTRL Zwischenkreis: Begrenzer: Obere Stromgrenze
  749: CTRL Zwischenkreis: Begrenzer: Untere Stromgrenze
  750: Parameter-Sequenz: Daten
  751: Parameter-Sequenz: Index für Übertragung
  752: Parameter-Sequenz: Parameter initialisieren
  755: Geber1: Zeitkonstante für Istpositions-Filter
  756: Geber1: Gefilterte Istposition
  757: Antriebs-Synchronisation: Gesamtzeit im Lageregler-Zyklus
  760: Kurvenautomat: Ereignis Status-Bits
  761: VAX Kurvenautomat: Ereignis Status-Bits
  764: Kurvenautomat: Maximale Geschwindigkeit der Slave-Achse im Ausgleich
  765: VAX Kurvenautomat: Maximale Geschwindigkeit der Slave-Achse im Ausgleich
  766: Kurvenautomat: Maximale Beschleunigung der Slave-Achse in Ausgleichs-Phase1
  767: VAX Kurvenautomat: Maximale Beschleunigung der Slave-Achse in Ausgleichs-Phase1
  768: Kurvenautomat: Maximale Beschleunigung der Slave-Achse in Ausgleichs-Phase2
  769: VAX Kurvenautomat: Maximale Beschleunigung der Slave-Achse in Ausgleichs-Phase2
  770: Kurvenautomat: Kurvenscheiben Polynom-Daten überprüfen
  771: Kurvenautomat: Sollposition
  772: Kurvenautomat: Parametersatz für einen Zustand überprüfen
  773: VAX Kurvenautomat: Parametersatz für einen Zustand überprüfen
  774: Geber1: Extrapolations-Zeit für Istpositions-Filter
  775: Geber2: Extrapolations-Zeit für Istpositions-Filter
  776: Geber3: Extrapolations-Zeit für Istpositions-Filter
  777: Funktions-Block: Erzeugen einer FB Instanz
  778: Basis-Bewegungen: Bewegung mit zyklischer Positionsvorgabe starten
  779: VAX Basis-Bewegungen: Bewegung mit zyklischer Positionsvorgabe starten
  780: Basis-Bewegungen: Parameter-ID für zyklische Position
  781: VAX Basis-Bewegungen: Parameter-ID für zyklische Position
  782: VAX Basis-Bewegungen: Override
  783: VAX Basis-Bewegungen: Geschwindigkeits-Override
  784: VAX Basis-Bewegungen: Beschleunigungs-Override
  787: Zyklische Kommunikation: Parameter-Index der Monitor-Daten vom Antrieb
  788: Zyklische Kommunikation: Parameter-ID der Monitor-Daten vom Antrieb
  789: Digitale Eingänge: Zeit bei steigender Flanke Trigger1
  790: Digitale Eingänge: Zeit bei fallender Flanke Trigger1
  791: Digitale Eingänge: Zeit bei steigender Flanke Trigger2
  792: Digitale Eingänge: Zeit bei fallender Flanke Trigger2
  793: INTERNAL793
  794: Digitale Eingänge: Status Enable
  795: Kurvenautomat: Parameter-ID für Multiplikationsfaktor der Slave-Achse
  796: VAX Kurvenautomat: Parameter-ID für Multiplikationsfaktor der Slave-Achse
  798: Kurvenautomat: Meldungs-Modus-Steuerbits
  799: VAX Grenzwerte: SW-Endlagen ignorieren
  800: Grenzwerte: Mindestzeit für 'Regler aktiv' nach Bewegungsabbruch
  801: Positionsbeobachter 2: Parameter A0
  802: Positionsbeobachter 2: Parameter A1
  803: Positionsbeobachter 2: Parameter A2
  804: INTERNAL804
  805: Geberloser Betrieb: Überblendgrenze
  806: Geberloser Betrieb: Überblendbereich
  807: INTERNAL807
  808: INTERNAL808
  809: INTERNAL809
  810: INTERNAL810
  811: INTERNAL811
  812: INTERNAL812
  813: INTERNAL813
  814: INTERNAL814
  815: INTERNAL815
  816: INTERNAL816
  817: Umrichterkorrektur: Verstärkungsfaktor
  818: Umrichterkorrektur: Exponent
  819: Geber2: ADC1 Wert
  820: Geber2: ADC2 Wert
  821: Geber3: ADC1 Wert
  822: Geber3: ADC2 Wert
  823: Geber2: Diagnosewert 1
  824: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter1 Parameter-ID für Koeffizient C0
  825: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter2 Parameter-ID für Koeffizient C0
  826: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter3 Parameter-ID für Koeffizient C0
  827: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter1 Parameter-ID für Koeffizient C1
  828: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter2 Parameter-ID für Koeffizient C1
  829: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter3 Parameter-ID für Koeffizient C1
  830: Temperatur-Vorausschau: Beobachtungszeit
  831: Temperatur-Vorausschau: Beobachtungszeitintervall
  832: Temperatur-Vorausschau: Zähler
  833: Leistungsteil: Kühler-Temperatursensor: Vorhergesagte Temperatur
  834: Wechselrichter: Sperrschicht-Temperaturmodell: Vorhergesagte Temperatur
  835: Bremswiderstand: Temperaturmodell: Vorhergesagte Temperatur
  836: Motor: Temperaturmodell: Vorhergesagte Last
  837: Motor: Temperaturmodell: Vorhergesagte Temperatur
  838: Wechselrichter: Dauerstrom: Vorhergesagte Last
  839: Wechselrichter: Spitzenstrom: Vorhergesagte Last
  840: Wechselrichter: Dauerleistung: Vorhergesagte Last
  841: Leistungsteil: Kühler-Temperatursensor: Grenztemperatur
  842: Wechselrichter: Sperrschicht-Temperaturmodell: Grenztemperatur
  843: Bremswiderstand: Temperaturmodell: Grenztemperatur
  844: Wechselrichter: Ausgang: Leistung
  845: CTRL Spannung: Parameter-ID Sollstatorspannung Hauptkomponente
  846: CTRL Spannung: Parameter-ID Sollstatorspannung Querkomponente
  847: CTRL Vektor: Parameter-ID Kommutierungswinkel
  848: CTRL Flussschwächung: Integrierzeitkonstante
  849: Motor: Thermische Zeitkonstante
  850: CTRL Zwischenkreis: Proportional-Verstärkungsfaktor
  851: CTRL Zwischenkreis: Sollwert Spannung
  852: CTRL Zwischenkreis: Sollwert Strom
  853: CTRL Zwischenkreis: Parameter-ID Sollwert Spannung
  854: INTERNAL854
  855: INTERNAL855
  856: INTERNAL856
  857: INTERNAL857
  858: INTERNAL858
  859: Leistungsteil: Temperatursensor 3: Temperatur
  860: Leistungsteil: Temperatursensor 4: Temperatur
  861: Leistungsteil: Temperatursensor 1: Temperatur
  862: Leistungsteil: Temperatursensor 2: Temperatur
  863: Wechselrichter: Phase 3: Strom 
  864: Wechselrichter: Summenstrom
  865: Motor: Nennumgebungstemperatur
  866: Motor: Test Modus
  867: Netzversorgung: Parameter-ID externer Hauptrelaisstatus
  868: Leistungsteil: Status
  869: CTRL Strom: Modus
  870: CTRL Fluss: Modus
  871: CTRL Fluss: Magnetisierungsstrom-Begrenzer: Untergrenze
  872: Motor: Bestromungsdrehsinn
  873: CTRL Zwischenkreis: Integrator-Nachstellzeit
  874: Motor: Einphasen: Zeit
  875: Autotuning: Phasendurchtrittsfrequenz der Regelstrecke
  876: Bremswiderstand: Verlustleistung
  877: ISQ-Ripple Kompensation: Modus
  878: Parameter Identifikation: Geschwindigkeit
  879: INTERNAL879
  880: CTRL Vektor: Strom Vorsteuerzeit
  881: ISQ-Ripple Kompensation: Strom
  882: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Index
  883: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Frequenz
  884: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Parameter A
  885: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Phasenwinkel
  886: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Spektrum-Index
  887: Geber1: Absoluter Messbereich
  888: Geber2: Absoluter Messbereich
  889: Geber3: Absoluter Messbereich
  890: CTRL Drehzahl: Summe der Solldrehzahlen
  891: Geber1: Maximal erwartete Ausgangsfrequenz
  892: Geber1: Ausgangsstufe
  893: Geber1: Diagnosewert 2
  894: Geber1: Diagnosewert 3
  895: Geber1: Temperatur
  896: Geber1: CRC Polynom
  897: Geber2: CRC Polynom
  898: Geber1: Fehlerzähler
  899: Geber3: CRC Polynom
  900: Kurvenautomat: Status
  901: VAX Kurvenautomat: Status
  902: Netzwerk-Kopplung: Zyklische Position Master4
  903: Netzwerk-Kopplung: Zyklische Position Master5
  904: Netzwerk-Kopplung: Station zum Empfang auf MA4_CYCLIC_POS konfigurieren
  905: Netzwerk-Kopplung: Station zum Empfang auf MA5_CYCLIC_POS konfigurieren
  906: Netzwerk-Kopplung: Interpolationsmodus für zyklische Position Master4
  907: Netzwerk-Kopplung: Interpolationsmodus für zyklische Position Master5
  908: Grenzwerte: Mindestzeit Induktionshalt
  909: Zyklische Kommunikation: Zähler der Daten zum Antrieb
  910: Bewegungskonfiguration: Index eines Parametersatzes
  911: Bewegungskonfiguration: Maximale Geschwindigkeit in positive Richtung
  912: Bewegungskonfiguration: Maximale Geschwindigkeit in negative Richtung
  913: Bewegungskonfiguration: Maximale Beschleunigung in positive Richtung
  914: Bewegungskonfiguration: Maximale Verzögerung in positive Richtung
  915: Bewegungskonfiguration: Maximale Beschleunigung in negative Richtung
  916: Bewegungskonfiguration: Maximale Verzögerung in negative Richtung
  917: Kurvenautomat: Index eines Parametersatzes der Bewegungskonfiguration
  918: VAX Kurvenautomat: Trigger1 Verzögerungszeit
  919: VAX Kurvenautomat: Trigger2 Verzögerungszeit
  920: Kurvenautomat: Funktions-Modus Steuerbits
  921: VAX Kurvenautomat: Funktions-Modus Steuerbits
  922: Netzwerk-Kopplung: Empfangs-Datenpunkt: Bit-Offset im Datenbereich des Frames
  923: Netzwerk-Kopplung: Empfangs-Datenpunkt: Datentyp
  924: Kurvenautomat: Positionsverschiebung beim Start
  925: Basis-Bewegungen: Index eines Parametersatzes der Bewegungskonfiguration
  926: Kurvenautomat: Modus für Ereignis Typ ncS_START
  927: VAX Kurvenautomat: Modus für Ereignis Typ ncS_START
  928: Basis-Bewegungen: Positionsperiode
  929: Basis-Bewegungen: Offset der aktuellen Periode
  930: Basis-Bewegungen: Bewegungsrichtung mit Bezug zur Positionsperiode
  931: Basis-Bewegungen: Bewegung mit Zielposition einer Periode starten
  932: VAX Basis-Bewegungen: Positionsperiode
  933: VAX Basis-Bewegungen: Offset der aktuellen Periode
  934: VAX Basis-Bewegungen: Bewegungsrichtung mit Bezug zur Positionsperiode
  935: VAX Basis-Bewegungen: Bewegung mit Zielposition einer Periode starten
  936: Kurvenautomat: Parameter-ID1 für Ereignis
  937: Kurvenautomat: Parameter-ID2 für Ereignis
  938: Kurvenautomat: Parameter-ID3 für Ereignis
  939: Kurvenautomat: Parameter-ID4 für Ereignis
  940: VAX Kurvenautomat: Parameter-ID1 für Ereignis
  941: VAX Kurvenautomat: Parameter-ID2 für Ereignis
  942: VAX Kurvenautomat: Parameter-ID3 für Ereignis
  943: VAX Kurvenautomat: Parameter-ID4 für Ereignis
  944: Digitale Eingänge: Parameter-ID für Referenzschalter
  945: Digitale Eingänge: Parameter-ID für positiven Endschalter
  946: Digitale Eingänge: Parameter-ID für negativen Endschalter
  947: Netzwerk-Kopplung: Sende-Daten Master1: Bit-Offset im Datenbereich des Frames
  948: Netzwerk-Kopplung: Fehlerstatus für zyklische Position Master4
  949: Netzwerk-Kopplung: Fehlerstatus für zyklische Position Master5
  950: Induktionshalt: Kurzschlussstrom (Synchronmotor)
  951: Geber2: Resolver Übersetzungsverhältnis
  952: Geber3: Resolver Übersetzungsverhältnis
  953: Geber3: Diagnosewert 1
  954: CTRL Flussschwächung: Entmagnetisierungstrom 
  955: INTERNAL955
  956: INTERNAL956
  957: CTRL U/f: Schlupfkompensation: Multiplikationsfaktor der kompensierten Frequenz
  958: INTERNAL958
  959: CTRL Flussschwächung: Einsatzdrehzahl Feldschwächung 
  960: INTERNAL960
  961: INTERNAL961
  962: INTERNAL962
  963: INTERNAL963
  964: INTERNAL964
  965: INTERNAL965
  966: INTERNAL966
  967: INTERNAL967
  968: INTERNAL968
  969: INTERNAL969
  970: INTERNAL970
  971: INTERNAL971
  972: INTERNAL972
  973: INTERNAL973
  974: Parameter Identifikation: Motor: Strangquerschnitt
  975: Parameter Identifikation: Motor: Type
  976: Parameter Identifikation: Motor: Polpaarzahl
  977: Parameter Identifikation: Motor: Nennspannung
  978: Parameter Identifikation: Motor: Spannungskonstante
  979: Parameter Identifikation: Motor: Nenndrehzahl
  980: Parameter Identifikation: Motor: Maximaldrehzahl
  981: Parameter Identifikation: Motor: Stillstandsmoment
  982: Parameter Identifikation: Motor: Nennmoment
  983: Parameter Identifikation: Motor: Spitzenmoment
  984: Parameter Identifikation: Motor: Momentenkonstante
  985: Parameter Identifikation: Motor: Stillstandsstrom
  986: Parameter Identifikation: Motor: Nennstrom
  987: Parameter Identifikation: Motor: Spitzenstrom
  988: Parameter Identifikation: Motor: Magnetisierungsstrom
  989: Parameter Identifikation: Motor: Wirkleistungsfaktor
  990: Parameter Identifikation: Motor: Nennfrequenz
  991: Parameter Identifikation: Motor: Phase
  992: Parameter Identifikation: Umrichter: Verstärkungsfaktor
  993: Parameter Identifikation: Umrichter: Exponent 
  994: INTERNAL994
  995: Parameter Identifikation: Modus
  996: Parameter Identifikation: Status
  997: Parameter Identifikation: Kommando
  998: Parameter Identifikation: Güte der Optimierung
  999: Geber: Positions-Datenblock
 1000: INTERNAL1000
 1001: Systemverwaltung: Modul: BsLoader
 1002: Systemverwaltung: Modul: NC-Betriebssystem
 1003: INTERNAL1003
 1004: Systemverwaltung: Parameter-Request: Bit-Offset im Datenbereich des Frames
 1005: Systemverwaltung: Parameter-Response: Bit-Offset im Datenbereich des Frames
 1006: Zyklische Kommunikation: Daten zum Antrieb: Bit-Offset im Datenbereich des Frames
 1007: Zyklische Kommunikation: Daten vom Antrieb: Bit-Offset im Datenbereich des Frames
 1008: Zyklische Kommunikation: Monitor-Daten vom Antrieb: Bit-Offset im Datenbereich des Frames
 1009: Basis-Bewegungen: Anhalten
 1010: Systemverwaltung: Modul: Version
 1011: Systemverwaltung: Modul: Datum und Zeit
 1013: Systemverwaltung: Modul: Section für Lese-Zugriff
 1015: Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Modus
 1016: Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Parameter-ID für Ereignis
 1017: Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Parameter-ID für Zielposition
 1018: Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Parameter-ID für Zielgeschwindigkeit
 1019: Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Kommando Parameter-ID
 1020: Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Status
 1021: VAX Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Modus
 1022: VAX Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Parameter-ID für Ereignis
 1023: VAX Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Parameter-ID für Zielposition
 1024: VAX Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Parameter-ID für Zielgeschwindigkeit
 1025: VAX Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Kommando Parameter-ID
 1026: VAX Basis-Bewegungen: Ereignis-Start: Status
 1027: VAX Basis-Bewegungen: Anhalten
 1028: Basis-Bewegungen: Bewegung mit aktueller Geschwindigkeit starten
 1029: VAX Basis-Bewegungen: Bewegung mit aktueller Geschwindigkeit starten
 1030: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter1 Typ
 1031: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter2 Typ
 1032: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter3 Typ
 1033: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter1 Koeffizient A0
 1034: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter2 Koeffizient A0
 1035: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter3 Koeffizient A0
 1036: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter1 Koeffizient A1
 1037: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter2 Koeffizient A1
 1038: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter3 Koeffizient A1
 1039: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter1 Koeffizient B0
 1040: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter2 Koeffizient B0
 1041: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter3 Koeffizient B0
 1042: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter1 Koeffizient B1
 1043: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter2 Koeffizient B1
 1044: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter3 Koeffizient B1
 1045: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter1 Koeffizient B2
 1046: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter2 Koeffizient B2
 1047: CTRL Drehzahl: Sollstromfilter3 Koeffizient B2
 1048: Geber1: Resolver Übersetzungsverhältnis
 1049: CTRL Lageregler: Eingangs-Sollposition Nachkommateil
 1050: Systemverwaltung: SW-Reset
 1051: Systemverwaltung: Boot-Zustand wechseln
 1052: Systemverwaltung: Boot-Zustand
 1053: Systemverwaltung: Modul: Brennen
 1054: Systemverwaltung: Modul: Status Brennen
 1055: Systemverwaltung: Test Kommando
 1056: Systemverwaltung: Test Status
 1057: Systemverwaltung: Test Parameter
 1058: Geber2: Referenzoffset
 1059: Geber3: Referenzoffset
 1060: Datenblock-Übertragung: Datenblocksegment lesen
 1061: Datenblock-Übertragung: Letztes Datenblocksegment lesen
 1062: Datenblock-Übertragung: Datenblock-Lesezugriff abbrechen
 1063: Datenblock-Übertragung: Offset für Datenblock-Lesezugriff
 1064: Datenblock-Übertragung: Restliche Bytes für Datenblock-Lesezugriff
 1065: Bewegungsabbruch: Kommando Bewegung abbrechen
 1066: VAX Bewegungsabbruch: Kommando Bewegung abbrechen
 1067: Kurvenautomat: Position der Slave-Achse
 1068: VAX Kurvenautomat: Position der Slave-Achse
 1069: INTERNAL1069
 1070: Datenblock-Übertragung: Datenblocksegment schreiben
 1071: Datenblock-Übertragung: Letztes Datenblocksegment schreiben
 1072: Datenblock-Übertragung: Datenblock-Schreibzugriff abbrechen
 1073: Geber2: Kommando Referenzieren starten
 1074: Geber3: Kommando Referenzieren starten
 1075: Kurvenautomat: Relative Position der Master-Achse in der Kurve
 1076: VAX Kurvenautomat: Relative Position der Master-Achse in der Kurve
 1077: Kurvenautomat: Relative Eintritts-Position der Master-Achse in der Kurvenscheibe
 1078: VAX Kurvenautomat: Relative Eintritts-Position der Master-Achse in der Kurvenscheibe
 1079: VAX Kurvenautomat: Meldungs-Modus-Steuerbits
 1080: INTERNAL1080
 1081: INTERNAL1081
 1082: INTERNAL1082
 1083: INTERNAL1083
 1084: INTERNAL1084
 1085: INTERNAL1085
 1086: INTERNAL1086
 1087: INTERNAL1087
 1088: INTERNAL1088
 1089: INTERNAL1089
 1090: INTERNAL1090
 1091: INTERNAL1091
 1092: INTERNAL1092
 1093: INTERNAL1093
 1094: INTERNAL1094
 1095: INTERNAL1095
 1096: INTERNAL1096
 1097: INTERNAL1097
 1098: INTERNAL1098
 1099: INTERNAL1099
 1100: Trace: Daten
 1101: Autotuning: Maximaler Prozentsatz für Nennstrom
 1102: Autotuning: Maximaler Prozentsatz für Geschwindigkeitsgrenzwert
 1103: Autotuning: Maximale Verfahrdistanz
 1104: Autotuning: Maximaler Schleppfehler
 1105: INTERNAL1105
 1106: Autotuning: Anzahl der Anregungsperioden
 1107: INTERNAL1107
 1108: INTERNAL1108
 1109: Autotuning: Geschätztes Massenträgheitsmoment des Antriebs
 1110: Autotuning: Ordnung des Anregungssignals
 1111: Autotuning: Option-Steuerbits
 1112: Autotuning: Prozentsatz für Proportional-Verstärkung
 1113: Autotuning: Faktor zur Erkennung einer Resonanz
 1114: Autotuning: Untere Frequenz zur Schätzung des Massenträgheitsmoment des Antriebs
 1115: Autotuning: Obere Frequenz zur Schätzung des Massenträgheitsmoment des Antriebs
 1116: Autotuning: Verzögerungszeit bei transienten Vorgängen
 1117: INTERNAL1117
 1118: INTERNAL1118
 1119: Autotuning: Maximale Proportional-Verstärkung
 1120: Autotuning: Beschleunigung
 1121: Parameter Identifikation: Startfrequenz des Anregungssignals
 1122: Parameter Identifikation: Stoppfrequenz des Anregungssignals
 1123: Parameter Identifikation: Dauer des Anregungssignals
 1124: Parameter Identifikation: Typ des Anregungssignals
 1125: Parameter Identifikation: Untermodus
 1126: Parameter Identifikation: Statusbits
 1127: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Amplitude für Quadrant I
 1128: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Phasenwinkel für Quadrant I
 1129: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Amplitude für Quadrant III
 1130: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Phasenwinkel für Quadrant III
 1131: ISQ-Ripple Kompensation: Referenzsystem
 1132: ISQ-Ripple Kompensation: Daten: Parameter B
 1133: INTERNAL1133
 1134: ISQ-Ripple Kompensation: Positionsoffset
 1135: Geber1: Modus
 1136: Geber2: Modus
 1137: Geber3: Modus
 1138: Parameter Identifikation: Iterationszaehler
 1139: PowerMeter: Modus
 1140: PowerMeter: Beobachtungszeitinterval
 1141: PowerMeter: Trigger Parameter-ID
 1142: PowerMeter: aktuelle Zykluszeit
 1143: PowerMeter: Zykluszähler
 1144: PowerMeter: mittlere Wirkleistung
 1145: PowerMeter: minimale Wirkleistung
 1146: PowerMeter: maximale Wirkleistung
 1147: PowerMeter: mittlere Blindleistung
 1148: PowerMeter: Konsumierte Energie
 1149: PowerMeter: Produzierte Energie
 1150: Grenzwerte: Geschwindigkeitsfehler für Abbruch einer Bewegung
 1151: Netzversorgung: Phase 1: Spannung 
 1152: Netzversorgung: Phase 2: Spannung 
 1153: Netzversorgung: Phase 3: Spannung 
 1154: Leistungsteil: Gleichrichter: Strom
 1155: CTRL Chopper: Strom 
 1156: CTRL Fluss: Parameter-ID Sollwert Magnetisierungsstrom
 1157: Temperatursensor: Widerstand
 1158: Temperatursensor: Parameter-ID Widerstand
 1159: CTRL Drehzahl: Geschwindigkeitsfehler
 1160: INTERNAL1160
 1161: INTERNAL1161
 1162: Wechselrichter: Anzahl der Endstufen
 1163: Grenzwerte: Geschwindigkeitsfehlerüberwachung: Modus
 1164: INTERNAL1164
 1165: Leistungsbegrenzer: Grenzwert
 1166: CTRL Strom: Automatische Konfigurierung
 1167: Geber1: Diagnosewert ID
 1168: Geber1: Diagnosewert
 1169: CTRL Zwischenkreis: Verhältnis Minimum- zu Nennspannung
 1170: Anzahl der Modulsteckplätze
 1171: Bestellbezeichnung
 1172: Motor: Temperaturmodell: Grenztemperatur
 1173: Geber1: Kompensation: Modus
 1174: Geber1: Daten: Index
 1175: Geber1: Daten: Parameter A0
 1176: Geber1: Daten: Parameter A1
 1177: Geber1: Daten: Parameter A2
 1178: INTERNAL1178
 1179: Bewegungsabbruch: Mindestzeit für zyklisches Bit 'Abbruch durch Antriebs-Ereignis'
 1180: CTRL Lageregler: Verzögerung in positive Richtung bei Aktivierung des Enable Eingangs
 1181: CTRL Lageregler: Verzögerung in negative Richtung bei Aktivierung des Enable Eingangs
 1182: Referenzieren: Schleppfehler für Abbruch einer Bewegung
 1183: Netzwerk-Kopplung: Empfangs-Datenpunkt: Zykluszeit
 1184: Referenzieren: Modus zum Speichern und Wiederherstellen von Positions-Daten
 1185: INTERNAL1185
 1186: Basis-Bewegungen: Profilgenerator Sollposition
 1187: Basis-Bewegungen: Profilgenerator Sollpositionsänderung pro Zyklus
 1188: Referenzieren: Schleppfehler für Block-Erkennung
 1189: Referenzieren: Momentengrenze
 1190: Geber1: SSI Anzahl der nachlaufenden Bits
 1191: Geber2: SSI Anzahl der nachlaufenden Bits
 1192: Geber3: SSI Anzahl der nachlaufenden Bits
 1193: Digitale Eingänge: Quickstop Bremsrampe
 1194: Antriebs-Synchronisation: Gesamtzeit im Netzwerk-Zyklus
 1196: CTRL Lageregler: Modus-Bits
 1197: Achsen Querverbindung: Achs-Nummer
 1198: Achsen Querverbindung: Parameter-ID
 1199: Bewegungsabbruch: Ruckzeit
 1204: Kurvenautomat: Index für relative Startposition der Master-Achse im Intervall
 1205: Kurvenautomat: Relative Startposition der Master-Achse im Intervall
 1206: VAX Kurvenautomat: Index für relative Startposition der Master-Achse im Intervall
 1207: VAX Kurvenautomat: Relative Startposition der Master-Achse im Intervall
 1208: Motor: Anzahl der Motorphasen
 1209: Motor: Geber: Grenztemperatur
 1210: Motor: Temperaturmodell: Referenzsensor: ID
 1211: Motor: Temperaturmodell: Thermischer Widerstand 1
 1212: Motor: Temperaturmodell: Thermische Kapazität 1
 1213: Motor: Temperaturmodell: Thermischer Widerstand 2
 1214: Motor: Temperaturmodell: Thermische Kapazität 2
 1215: Temperatursensor: Typ
 1216: Temperatursensor: Grenztemperatur
 1217: INTERNAL1217
 1218: INTERNAL1218
 1219: Geber: Index für Positions-Datenblock
 1220: CTRL Zwischenkreis: Überspannungsüberwachung: Schwelle für Momentabschaltung
 1221: CTRL Zwischenkreis: Überspannungsüberwachung: Schwelle für Stillsetzung
 1222: Wechselrichter: Temperaturmodell: Temperatur
 1223: Netzversorgung: Frequenztoleranz
 1224: Motor: Hersteller-ID
 1225: Geber1: Phasenlage der seriellen Position
 1226: Geber2: Phasenlage der seriellen Position
 1227: Geber3: Phasenlage der seriellen Position
 1228: Geber1: Serielle Auflösung pro Sinusperiode
 1229: INTERNAL1229
 1230: Geber1: Kompensation: Parameter 1
 1231: Geber1: Kompensation: Parameter 2
 1232: Geber1: Kompensation: Parameter 3
 1233: Geber1: Kompensation: Parameter 4
 1234: Geber1: Kompensation: Maximaler Strom für Identifikation
 1235: CTRL Strom: MTPC Regelung: Momentproportionaler Sollstrom
 1236: CTRL Strom: MTPC Regelung: Eingangs-Hauptkomponente
 1237: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Kommando
 1238: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Vorausschauzeit
 1239: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Minimaldrehzahl
 1240: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Grenzfrequenz des Filters
 1241: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Ordnung des Filters
 1242: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Status
 1243: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Typ des Filters
 1244: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Auflösung
 1245: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Ausgangswert
 1246: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Parameter 1
 1247: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Parameter 2
 1248: CTRL Drehzahl: Repetitive Control: Modus
 1249: CTRL Vorsteuerung: Sollmotorkraft
 1250: CTRL Flussschwächung: Spannungsgrenze Reserve
 1251: INTERNAL1251
 1252: Netzsimulator: Regler Vorhaltezeit
 1253: INTERNAL1253
 1254: INTERNAL1254
 1255: INTERNAL1255
 1256: INTERNAL1256
 1257: INTERNAL1257
 1258: Netzsimulator: Regler Proportional-Verstärkung
 1259: Netzsimulator: Regler Nachhaltezeit
 1260: Motor-Haltebremse: Typ
 1261: Motor-Haltebremse: Widerstand
 1262: Motor-Haltebremse: Induktivität
 1263: CTRL Vorsteuerung: Gesamtmasse
 1264: CTRL Vorsteuerung: Externe Last
 1266: Motorhaltebremstest: Prüfdauer
 1267: INTERNAL1267
 1268: INTERNAL1268
 1269: Motorhaltebremstest: Anstiegsrate des Prüfmoments
 1270: CTRL Momentbegrenzer: Betrag positiver Stromgrenzwert
 1271: CTRL Momentbegrenzer: Betrag negativer Stromgrenzwert
 1272: Netzsimulator: Modus
 1273: Netzsimulator: Spannung
 1274: Netzsimulator: Frequenz
 1275: Netzsimulator: Zustand
 1276: INTERNAL1276
 1277: Motor: Magnetisches Ausprägungsverhältnis
 1278: CTRL Zwischenkreis: Spannungsoffset
 1279: Wechselrichter: Summenstrom: Grenzwert
 1280: INTERNAL1280
 1281: INTERNAL1281
 1282: INTERNAL1282
 1283: Parameter Identifikation: Auslösezeit bei thermischer Überlast
 1284: INTERNAL1284
 1285: INTERNAL1285
 1286: INTERNAL1286
 1287: INTERNAL1287
 1288: INTERNAL1288
 1289: INTERNAL1289
 1291: INTERNAL1291
 1292: INTERNAL1292
 1293: CTRL Vektor: Parameter-ID des additiven Kommutierungswinkels
 1294: CTRL Vektor: Additiver Kommutierungswinkel
 1295: Spannungsbeobachter: Phasenspannung U
 1296: Spannungsbeobachter: Phasenspannung V
 1297: Spannungsbeobachter: Phasenspannung W
 1298: Spannungsbeobachter: Inverterkorrektur Verstärkungsfaktor
 1299: Spannungsbeobachter: Inverterkorrektur Exponent
 1300: Geber1: Emulation: Offset
 1301: Geber2: Emulation: Offset
 1302: Geber3: Emulation: Offset
 1303: Geber1: ADC1: Offset
 1304: Geber1: ADC2: Offset
 1305: Geber1: ADC1: Verstärkung
 1306: Parameter Identifikation: Verfahrdistanz
 1307: INTERNAL1307
 1308: Virtueller Geber: Wertebereich der Geberposition low word
 1309: Virtueller Geber: Wertebereich der Geberposition high word
 1310: Virtueller Geber: Kommando Referenzieren starten
 1311: Virtueller Geber: Maximale Zykluszeit
 1312: Virtueller Geber: Parameter-ID des Eingangswertes Position 1
 1313: Virtueller Geber: Parameter-ID des Eingangswertes Position 2
 1314: Virtueller Geber: Parameter-ID des Eingangswertes Zeit
 1315: Virtueller Geber: Zeitkonstante für Istpositions-Filter
 1316: Virtueller Geber: Extrapolations-Zeit für Istpositions-Filter
 1317: Geber1: Kommutierungsoffset
 1318: Geberloser Betrieb: Parameter-ID Überblendung
 1319: Status: Zyklische Kommunikation Netzwerkfehler
 1320: Virtueller Geber: Modus
 1321: Virtueller Geber: Istposition pro Umdrehung
 1322: Virtueller Geber: Istposition
 1323: Virtueller Geber: Geber-Maßstab: Einheiten pro SCALE_ENCOD0_REV Geberumdrehungen
 1324: Virtueller Geber: Geber-Maßstab: Geberumdrehungen
 1325: Virtueller Geber: Geber-Maßstab: Zählrichtung
 1326: Virtueller Geber: Status Referenzposition gültig
 1327: Virtueller Geber: Parameter-ID des Eingangswertes
 1328: Virtueller Geber: Parameter-ID des Status
 1329: Virtueller Geber: Status
 1330: Virtueller Geber: Geber-Maßstab: Inkremente pro Motorumdrehung
 1331: INTERNAL1331
 1332: Virtueller Geber: Filterzeitkonstante für Pos2 im ELC Betrieb
 1333: Geberloser Betrieb: Stillstandsüberwachung: Auslösezeit
 1334: Geberloser Betrieb: Überblendung
 1335: Geberloser Betrieb: Überblendzeit
 1336: Positionsbeobachter: Referenzfluss
 1337: Geberloser Betrieb: Parameter-ID Sollwert Direktstrom
 1338: Geberloser Betrieb: Sollwert Direktstrom
 1339: Positionsbeobachter: Aktueller Fluss
 1340: CTRL Flussschwächung: Offset Spannungsbegrenzung 
 1341: INTERNAL1341
 1342: Parameter Identifikation: Aktuelle Frequenz des Anregungssignals
 1343: Parameter Identifikation: Trace Variable 1
 1344: Parameter Identifikation: Trace Variable 2
 1345: Positionsbeobachter 1: Modus
 1346: Positionsbeobachter 2: Modus
 1347: Positionsbeobachter 1: Beobachteter elektrischer Flußwinkel 
 1348: Positionsbeobachter 2: Beobachteter elektrischer Flußwinkel 
 1349: INTERNAL1349
 1350: INTERNAL1350
 1351: Positionsbeobachter 1: Parameter A0
 1352: Positionsbeobachter 1: Parameter A1
 1353: Positionsbeobachter 1: Parameter A2
 1354: Beobachter: Mode Bits
 1355: Parameter Identifikation: Trace Variable 3
 1356: Parameter Identifikation: Trace Variable 4
 1357: Positionsbeobachter 2: Parameter B0 Parameter-ID
 1358: Positionsbeobachter 2: Parameter B1 Parameter-ID
 1359: INTERNAL1359
 1360: Geber2: Diagnosewert ID
 1361: Geber2: Diagnosewert
 1362: Geber3: Diagnosewert ID
 1363: Geber3: Diagnosewert
 1364: Geber2: Geberkommando
 1365: Geber3: Geberkommando
 1366: Geber2: Temperatur
 1367: Geber3: Temperatur
 1368: Geber2: Fehlerzähler
 1369: Geber3: Fehlerzähler
 1370: Geber1: SSI Dateninhalt Index
 1371: Geber1: SSI Dateninhalt Typ
 1372: Geber2: SSI Dateninhalt Index
 1373: Geber2: SSI Dateninhalt Typ
 1374: Geber3: SSI Dateninhalt Index
 1375: Geber3: SSI Dateninhalt Typ
 1376: INTERNAL1376
 1377: INTERNAL1377
 1378: INTERNAL1378
 1379: Virtueller Geber: Gefilterte Istposition
 1380: INTERNAL1380
 1381: INTERNAL1381
 1382: INTERNAL1382
 1383: INTERNAL1383
 1384: INTERNAL1384
 1385: INTERNAL1385
 1386: INTERNAL1386
 1387: INTERNAL1387
 1388: PWM: Konfiguration
 1389: CTRL Zwischenkreis: Sollwert Anstiegszeit
 1390: Geber1: Baudrate
 1391: Geber2: Baudrate
 1392: Geber3: Baudrate
 1393: CTRL Vorsteuerung: Modus
 1394: INTERNAL1394
 1395: INTERNAL1395
 1396: INTERNAL1396
 1397: INTERNAL1397
 1398: INTERNAL1398
 1399: INTERNAL1399
 1400: Geber1: DCM Modus
 1401: Geber1: Absolute Auflösung einer Geberumdrehung
 1402: Geber2: Absolute Auflösung einer Geberumdrehung
 1403: Geber3: Absolute Auflösung einer Geberumdrehung
 1404: Geber1: Signalamplitude oberer Grenzwert
 1405: Geber1: Signalamplitude unterer Grenzwert
 1406: Geber2: Signalamplitude oberer Grenzwert
 1407: Geber2: Signalamplitude unterer Grenzwert
 1408: Geber3: Signalamplitude oberer Grenzwert
 1409: Geber3: Signalamplitude unterer Grenzwert
 1410: CTRL Vorsteuerung: Geschwindigkeitskraftfaktor
 1411: CTRL Vorsteuerung: Kraft in positiver Richtung
 1412: CTRL Vorsteuerung: Kraft in negativer Richtung
 1413: INTERNAL1413
 1414: Geber1: Kommando Referenzieren starten
 1415: Geber1: Status Referenzposition gültig
 1416: Geber1: Referenzoffset
 1417: Basis-Bewegungen: Absolute Zielposition
 1418: VAX Basis-Bewegungen: Absolute Zielposition
 1419: Achsen Querverbindung: Geber1: Istposition
 1420: INTERNAL1420
 1421: INTERNAL1421
 1422: INTERNAL1422
 1423: INTERNAL1423
 1424: INTERNAL1424
 1425: INTERNAL1425
 1426: INTERNAL1426
 1427: PWM Schaltfrequenzanhebung: Grenzdrehzahl 
 1428: INTERNAL1428
 1429: INTERNAL1429
 1430: INTERNAL1430
 1431: INTERNAL1431
 1432: Netzsimulator: Beobachter Kommando
 1433: Netzsimulator: Beobachter Modus
 1434: Netzsimulator: Beobachter Zustand
 1435: Netzsimulator: Beobachter Parameter-Index
 1436: Netzsimulator: Beobachter Parameterwert
 1437: Netzsimulator: Beobachter Ausgangswert
 1438: Systemverwaltung: ACOPOS Identifikationsdaten
 1439: INTERNAL1439
 1440: Optionales IO: Steuerkommando
 1441: Optionales IO: Eingang1
 1442: Optionales IO: Eingang2
 1443: Optionales IO: Eingang3
 1444: Optionales IO: Eingang4
 1445: Optionales IO: Eingang5
 1446: Optionales IO: Eingang6
 1447: Optionales IO: Eingang7
 1448: Optionales IO: Eingang8
 1449: Optionales IO: Eingang9
 1450: Optionales IO: Eingang10
 1451: Optionales IO: Ausgang1
 1452: Optionales IO: Ausgang2
 1453: Optionales IO: Ausgang3
 1454: Optionales IO: Ausgang4
 1455: Optionales IO: Ausgang5
 1456: Optionales IO: Ausgang6
 1457: Optionales IO: Ausgang7
 1458: Optionales IO: Ausgang8
 1459: Optionales IO: Ausgang9
 1460: Optionales IO: Ausgang10
 1461: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang1
 1462: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang2
 1463: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang3
 1464: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang4
 1465: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang5
 1466: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang6
 1467: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang7
 1468: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang8
 1469: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang9
 1470: Optionales IO: Parameter-ID Ausgang10
 1471: Netzsimulator: Filter Typ
 1472: Netzsimulator: Filter Koeffizient A0
 1473: Netzsimulator: Filter Koeffizient A1
 1474: Netzsimulator: Filter Koeffizient B0
 1475: Netzsimulator: Filter Koeffizient B1
 1476: Netzsimulator: Filter Koeffizient B2
 1477: INTERNAL1477
 1478: INTERNAL1478
 1479: INTERNAL1479
 1480: CTRL Momentbegrenzer: Modus
 1481: CTRL Momentbegrenzer: Status
 1482: CTRL Momentbegrenzer: Ausgangsstrom
 1483: CTRL Momentbegrenzer: Parameter-ID additiver Ausgangsstrom
 1484: CTRL Momentbegrenzer: Parameter-ID LIM_T1_POS
 1485: CTRL Momentbegrenzer: Parameter-ID LIM_T1_NEG
 1486: CTRL Momentbegrenzer: Parameter-ID LIM_T2_POS
 1487: CTRL Momentbegrenzer: Parameter-ID LIM_T2_NEG
 1488: INTERNAL1488
 1489: Motor: Drehzahlabhängige Verlustleistung: Linearer Koeffizient
 1490: Motor: Drehzahlabhängige Verlustleistung: Quadratischer Koeffizient
 1491: CTRL Zwischenkreis: Vorladen: Freigabespannung
 1492: Simulationsmodus: Massenträgheitsmoment2
 1493: Simulationsmodus: Haftreibung2
 1494: Simulationsmodus: Viskose Reibung2
 1495: Simulationsmodus: Steifigkeit der Kopplung
 1496: Simulationsmodus: Dämpfung der Kopplung
 1497: Simulationsmodus: Torsion der Kopplung
 1498: Simulationsmodus: Drehzahl von Masse 2
 1499: INTERNAL1499
 1500: INTERNAL1500
 1501: Meldungen: Kommando Fehler-Reaktion ausführen
 1502: VAX Meldungen: Kommando Fehler-Reaktion ausführen
 1503: Motor: Temperaturmodell: Modus
 1504: Motor-Haltebremse: Lüftspannung
 1505: Motor-Haltebremse: Haltespannung
 1506: Motor-Haltebremse: Überspannungsgrenzwert
 1507: Digitale Eingänge: Parameter-ID für Trigger1
 1508: Digitale Eingänge: Parameter-ID für Trigger2
 1509: Achsen Querverbindung: Geber2: Istposition
 1510: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Modus
 1511: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Kompensationszeit
 1512: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Trägheitsmoment in Lose
 1513: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Rauschgrenze
 1514: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Parameter-ID für positiven Anschlag
 1515: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Parameter-ID für negativen Anschlag
 1516: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Lastposition
 1517: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Kompensationsausgang
 1518: CTRL Zwischenkreis: Regler: Untere Freigabeschwelle
 1519: CTRL Zwischenkreis: Regler: Obere Freigabeschwelle
 1520: INTERNAL1520
 1521: Geber1: Maximale Geschwindikeit für serielle Position
 1522: INTERNAL1522
 1523: INTERNAL1523
 1524: INTERNAL1524
 1525: INTERNAL1525
 1528: Geber2: Diagnosewert 2
 1529: Geber2: Diagnosewert 3
 1530: Geber3: Diagnosewert 2
 1531: Geber3: Diagnosewert 3
 1532: Geber2: Maximale Geschwindikeit für serielle Position
 1533: Geber3: Maximale Geschwindikeit für serielle Position
 1534: INTERNAL1534
 1535: INTERNAL1535
 1536: INTERNAL1536
 1537: INTERNAL1537
 1538: Leistungsteil: Temperatursensor 5: Temperatur
 1539: Leistungsteil: Gleichrichter: Temperatur
 1540: Zwischenkreis: Relais: Temperatur
 1541: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Maximale Geschwindigkeit beim Losewechsel
 1542: Spindelsteigungsfehler-Losekompensation: Status
 1543: Zwischenkreis: DC-Anschluss: Temperatur
 1544: Zwischenkreis: Kondensator: Temperatur
 1545: Wechselrichter: Dauersummenleistung: Last
 1546: Wechselrichter: Spitzensummenleistung: Last
 1547: Motor: Daten für Hardware-Information
 1548: INTERNAL1548
 1549: Basis-Bewegungen: Zielpositionsdifferenz für Modus 'Stop nach Trigger'
 1550: INTERNAL1550
 1551: INTERNAL1551
 1552: INTERNAL1552
 1553: INTERNAL1553
 1554: INTERNAL1554
 1555: INTERNAL1555
 1556: Geber1: Ausgangsspannung der Geberversorgung
 1557: CTRL Zwischenkreis: Regler: Kommando
 1558: Wechselrichter: Summenleistung
 1559: Wechselrichter: Dauersummenleistung: Grenzleistung
 1560: Wechselrichter: Spitzensummenleistung: Grenzleistung
 1561: Zwischenkreis: Kondensator: Niederfrequenter Strom
 1562: Zwischenkreis: Kondensator: Pulsfrequenter Strom
 1563: Zwischenkreis: DC-Anschluss: Strom
 1564: Leistungsteil: Gleichrichter: Grenztemperatur
 1565: Zwischenkreis: Relais: Grenztemperatur
 1566: Zwischenkreis: DC-Anschluss: Grenztemperatur
 1567: Zwischenkreis: Kondensator: Grenztemperatur
 1568: CTRL Strom: Sollspannungsfilter Typ
 1569: CTRL Strom: Sollspannungsfilter Koeffizient A0
 1570: CTRL Strom: Sollspannungsfilter Koeffizient A1
 1571: Geber1: Geber-Maßstab: Strichzahl/Signalperioden pro Geberumdrehung
 1572: Geber2: Geber-Maßstab: Strichzahl/Signalperioden pro Geberumdrehung
 1573: Geber3: Geber-Maßstab: Strichzahl/Signalperioden pro Geberumdrehung
 1574: Adreßabbilder: Konfiguration für die Adresszuweisung
 1575: Adreßabbilder: Index der Adresse
 1576: Geber2: Ausgangsspannung der Geberversorgung
 1577: INTERNAL1577
 1578: INTERNAL1578
 1579: INTERNAL1579
 1580: INTERNAL1580
 1582: INTERNAL1582
 1583: INTERNAL1583
 1584: Geber2: Leitungswiderstand der Geberversorgung
 1585: CTRL Modellbasiert: Proportional-Verstärkung für Drehzahl
 1586: CTRL U/f: Momentbegrenzer: Integrator-Nachstellzeit
 1587: INTERNAL1587
 1588: Motorgeber: Kommutierungsmodus
 1593: Geber1: Positionsdifferenz pro Abtastung
 1594: Geber2: Positionsdifferenz pro Abtastung
 1595: CTRL Vorsteuerung: Reibmodell: Koeffizient C0
 1596: CTRL Vorsteuerung: Reibmodell: Koeffizient C1
 1597: CTRL Vorsteuerung: Reibmodell: Koeffizient C2
 1598: Digitale Eingänge: Status Onboard Trigger1
 1599: Digitale Eingänge: Status Onboard Trigger2
 1600: CTRL Modellbasiert: Massenträgheitsmoment1
 1601: CTRL Modellbasiert: Massenträgheitsmoment2
 1602: CTRL Modellbasiert: Steifigkeit der Kopplung
 1603: CTRL Modellbasiert: Dämpfung der Kopplung
 1604: INTERNAL1604
 1605: INTERNAL1605
 1606: INTERNAL1606
 1607: INTERNAL1607
 1608: INTERNAL1608
 1609: INTERNAL1609
 1610: INTERNAL1610
 1611: INTERNAL1611
 1612: INTERNAL1612
 1613: INTERNAL1613
 1614: INTERNAL1614
 1615: INTERNAL1615
 1616: INTERNAL1616
 1617: Lüftersteuerung: Modus
 1618: Digitale Eingänge: Ruckzeit für Quickstop Bremsrampe
 1619: Simulationsmodus: Getriebeeingangsumdrehungen
 1620: Simulationsmodus: Getriebeausgangsumdrehungen
 1621: Simulationsmodus: Getrieberichtung
 1622: Simulationsmodus: Parameter-ID des Gebers für Lastposition
 1623: CTRL Chopper: Kommando
 1624: CTRL Chopper: Modus
 1625: INTERNAL1625
 1626: CTRL Modellbasiert: Viskose Reibung1
 1627: CTRL Modellbasiert: Viskose Reibung2
 1628: CTRL Modellbasiert: Mischungsverhältnis für Drehzahl
 1629: INTERNAL1629
 1630: CTRL Modellbasiert: Modus für Rückführung
 1631: INTERNAL1631
 1632: INTERNAL1632
 1633: INTERNAL1633
 1634: INTERNAL1634
 1635: Geber2: Ausgangsstufe
 1636: Geber2: Maximal erwartete Ausgangsfrequenz
 1637: Moment Strom Transformation: Modus
 1638: INTERNAL1638
 1639: INTERNAL1639
 1640: INTERNAL1640
 1641: Motor: Maximal zulässige Zwischenkreisspannung
 1642: INTERNAL1642
 1643: Zyklische Kommunikation: Netzwerk Fehlerreaktion
 1644: Zyklische Kommunikation: Verzögerungszeit der Netzwerk Fehlerreaktion
 1645: Geber2: Kompensation: Modus
 1646: Geber2: Daten: Index
 1647: Geber2: Daten: Parameter A0
 1648: Geber2: Daten: Parameter A1
 1649: Geber2: Daten: Parameter A2
 1650: Geber2: ADC1: Offset
 1651: Geber2: ADC2: Offset
 1652: Geber2: ADC1: Verstärkung
 1653: Motor: Temperaturmodell: Thermischer Widerstand 3
 1654: Motor: Wicklung: Drehzahlabhängige Verlustleistung: Linearer Koeffizient
 1655: Motor: Wicklung: Drehzahlabhängige Verlustleistung: Quadratischer Koeffizient
 1656: INTERNAL1656
 1657: INTERNAL1657
 1658: INTERNAL1658
 1659: INTERNAL1659
 1660: INTERNAL1660
 1661: CTRL Lageregler: Index der Parameter-ID für zyklische Sollposition
 1662: Geber1: Zeitüberschreitung für die Positionsschätzung
 1663: Geber2: Zeitüberschreitung für die Positionsschätzung
 1664: Sollwertgenerator: Modus
 1665: Grenzwerte: Maximaler Ruck
 1666: Basis-Bewegungen: Ruck
 1667: Referenzieren: Ruck
 1668: Motor-Haltebremse: Einschaltverzögerung nach Netzwerkausfall
 1669: INTERNAL1669
 1670: Geber1: Zeitverzögerung Positionserfassung
 1671: Geber2: Zeitverzögerung Positionserfassung
 1672: Universal Data Interface: Kanal
 1673: Universal Data Interface: Modus
 1674: Universal Data Interface: Parameter 1
 1675: Universal Data Interface: Parameter 2
 1676: Universal Data Interface: Lesebefehl
 1677: Universal Data Interface: Schreibbefehl
 1678: Universal Data Interface: Status
 1679: Universal Data Interface: Daten
 1680: Universal Data Interface: Daten vom Typ UI1
 1681: Universal Data Interface: Daten vom Typ I1
 1682: Universal Data Interface: Daten vom Typ UI2
 1683: Universal Data Interface: Daten vom Typ I2
 1684: Universal Data Interface: Daten vom Typ UI4
 1685: Universal Data Interface: Daten vom Typ I4
 1686: Universal Data Interface: Daten vom Typ R4
 1690: Kurvenautomat: Ruck der Slave-Achse im Ausgleich
 1691: Motorgetriebe: Getriebeübersetzung: Motorumdrehungen
 1692: Motorgetriebe: Getriebeübersetzung: Lastumdrehungen
 1693: Motorgetriebe: Nennabtriebsdrehmoment
 1694: Motorgetriebe: Maximales Abtriebsdrehmoment
 1695: Motorgetriebe: Maximale Antriebsdrehzahl
 1696: Motorgetriebe: Abtriebsdrehmoment-Begrenzer: Grenzwert
 1697: INTERNAL1697
 1698: INTERNAL1698
 1699: INTERNAL1699
 1700: INTERNAL1700
 1701: INTERNAL1701
 1702: INTERNAL1702
 1703: INTERNAL1703
 1704: INTERNAL1704
 1705: INTERNAL1705
 1706: Motor: Temperaturmodell: Referenzsensor: Temperaturoffset
 1707: Motor: Temperaturmodell: Referenzsensor: Zeitkonstante
 1708: Bewegungsabbruch: Verzögerung nach Antriebsfehler
 1709: CTRL Drehzahl: Totzone für Istdrehzahl
 1710: Motor-Haltebremse: Zulässige Reibarbeit
 1711: Motor-Haltebremse: Verschleißüberwachung: Reibumdrehungen
 1712: Motor-Haltebremse: Verschleißüberwachung: Ignorierte Reibumdrehungen
 1713: Motor-Haltebremse: Verschleißüberwachung: Reibumdrehungen: Grenzwert
 1714: Referenzieren: Positive Momentengrenze
 1715: Referenzieren: Negative Momentengrenze
 1716: CTRL Lageregler: Sollposition Nachkommateil
 1717: VAX: Position Nachkommateil
 1718: Geber1: Auswahl der Hardwarezuordnung
 1719: Geber2: Auswahl der Hardwarezuordnung
 1720: Geber1: Leitungswiderstand der Geberversorgung
 1721: Sollwertgenerator: Schwingungsunterdrückungs-Filter Koeffizient A2
 1722: Sollwertgenerator: Schwingungsunterdrückungs-Filter Zeit T2
 1723: VAX Sollwertgenerator: Schwingungsunterdrückungs-Filter Koeffizient A2
 1724: VAX Sollwertgenerator: Schwingungsunterdrückungs-Filter Zeit T2
 1725: CTRL Drehzahl: Stellgröße des Integrators
 1726: INTERNAL1726
 1727: INTERNAL1727
 1728: INTERNAL1728
 1729: INTERNAL1729
 1730: INTERNAL1730
 1731: INTERNAL1731
 1732: INTERNAL1732
 1733: INTERNAL1733
 1734: INTERNAL1734
 1735: INTERNAL1735
 1736: INTERNAL1736
 1737: INTERNAL1737
 1738: INTERNAL1738
 1739: INTERNAL1739
 1740: INTERNAL1740
 1741: INTERNAL1741
 1742: INTERNAL1742
 1743: INTERNAL1743
 1744: INTERNAL1744
 1745: INTERNAL1745
 1746: Leistungsteil: Temperatursensor 6: Temperatur
 3072: FB LOGIC: Modus
 3080: FB LOGIC: Parameter-ID Eingang1
 3088: FB LOGIC: Parameter-ID Eingang2
 3096: FB LOGIC: Ergebniswert
 3104: FB LOGIC: Parameter-ID Eingang3
 3112: FB LOGIC: Parameter-ID Eingang4
 3584: FB ARITH: Modus
 3592: FB ARITH: Parameter-ID Eingang1
 3600: FB ARITH: Parameter-ID Eingang2
 3608: FB ARITH: Ergebniswert I4
 3616: FB ARITH: Ergebniswert I4 Nachkommateil
 3624: FB ARITH: Ergebniswert R4
 3632: FB ARITH: Multiplikationsfaktor1
 3640: FB ARITH: Multiplikationsfaktor2
 4096: FB VAR: Variable0 I4
 4104: FB VAR: Variable1 I4
 4112: FB VAR: Variable2 I4
 4120: FB VAR: Variable3 I4
 4128: FB VAR: Variable0 R4
 4136: FB VAR: Variable1 R4
 4144: FB VAR: Variable2 R4
 4152: FB VAR: Variable3 R4
 4160: FB VAR: Variable0 I2
 4168: FB VAR: Variable1 I2
 4176: FB VAR: Variable2 I2
 4184: FB VAR: Variable3 I2
 4192: FB VAR: Variable0 UI1
 4200: FB VAR: Variable1 UI1
 4208: FB VAR: Variable2 UI1
 4216: FB VAR: Variable3 UI1
 4608: FB EVWR: Parameter-ID Ereignis Eingang
 4616: FB EVWR: Parameter-ID Eingang
 4624: FB EVWR: Ereignis Pegel
 4632: FB EVWR: Parameter-ID für Ausgangswert
 4640: FB EVWR: Modus
 5120: FB MPGEN: Modus
 5128: FB MPGEN: Zielposition
 5136: FB MPGEN: Ausgangswert I4
 5144: FB MPGEN: Ausgangswert I4 Nachkommateil
 5152: FB MPGEN: Ausgangswert R4
 5160: FB MPGEN: Status
 5168: FB MPGEN: Parameter-ID der Master-Position
 5176: FB MPGEN: Maximale Master-Geschwindigkeit
 5184: FB MPGEN: Maximale Geschwindigkeit
 5192: FB MPGEN: Maximale Beschleunigung
 5200: FB MPGEN: Master Ausgleichsweg
 5208: FB MPGEN: Parameter-ID der Zielposition
 5216: FB MPGEN: Zielgeschwindigkeit
 5224: FB MPGEN: Parameter-ID der Zielgeschwindigkeit
 5232: FB MPGEN: Fehlerzähler
 5240: FB MPGEN: Master Startposition
 5248: FB MPGEN: Master Intervall
 5256: FB MPGEN: Master Anfangsposition im Intervall
 5264: FB MPGEN: Master Endeposition im Intervall
 5272: FB MPGEN: Ruck
 5632: FB DIO: Eingangswerte
 5640: FB DIO: Ausgangswerte
 5648: FB DIO: Eingangswert1
 5656: FB DIO: Eingangswert2
 5664: FB DIO: Eingangswert3
 5672: FB DIO: Eingangswert4
 5680: FB DIO: Eingangswert5
 5688: FB DIO: Eingangswert6
 5696: FB DIO: Eingangswert7
 5704: FB DIO: Eingangswert8
 5712: FB DIO: Eingangswert9
 5720: FB DIO: Eingangswert10
 5728: FB DIO: Eingangswert11
 5736: FB DIO: Eingangswert12
 5744: FB DIO: Eingangswert13
 5752: FB DIO: Eingangswert14
 5760: FB DIO: Eingangswert15
 5768: FB DIO: Eingangswert16
 5776: FB DIO: Parameter-ID Ausgang1
 5784: FB DIO: Parameter-ID Ausgang2
 5792: FB DIO: Parameter-ID Ausgang3
 5800: FB DIO: Parameter-ID Ausgang4
 5808: FB DIO: Parameter-ID Ausgang5
 5816: FB DIO: Parameter-ID Ausgang6
 5824: FB DIO: Parameter-ID Ausgang7
 5832: FB DIO: Parameter-ID Ausgang8
 5840: FB DIO: Parameter-ID Ausgang9
 5848: FB DIO: Parameter-ID Ausgang10
 5856: FB DIO: Parameter-ID Ausgang11
 5864: FB DIO: Parameter-ID Ausgang12
 5872: FB DIO: parameter-ID Ausgang13
 5880: FB DIO: Parameter-ID Ausgang14
 5888: FB DIO: Parameter-ID Ausgang15
 5896: FB DIO: Parameter-ID Ausgang16
 5904: FB DIO: Kommando Ausgänge setzen
 5912: FB DIO: Kommando Ausgänge löschen
 5920: FB DIO: Ein-/Ausgangskonfiguration
 5928: FB DIO: Zähler Eingang1
 5936: FB DIO: Zähler Eingang2
 5944: FB DIO: Überwachungen
 5952: FB DIO: Ausgangsmaske
 5960: FB DIO: Eingangsfilter: Filterzeit
 5968: FB DIO: Eingang 7: Zeitpunkt der steigenden Flanke
 5976: FB DIO: Eingang 7: Zeitpunkt der fallenden Flanke
 5984: FB DIO: Eingang 8: Zeitpunkt der steigenden Flanke
 5992: FB DIO: Eingang 8: Zeitpunkt der fallenden Flanke
 6000: FB DIO: Ausgangskonfiguration lesen
 6008: FB DIO: Kommando Ausgangskonfiguration setzen
 6016: FB DIO: Kommando Ausgangskonfiguration löschen
 6024: FB DIO: Eingangskonfiguration lesen
 6032: FB DIO: Kommando Eingangskonfiguration setzen
 6040: FB DIO: Kommando Eingangskonfiguration löschen
 6048: FB DIO: Ausgangsrückführung
 6056: FB DIO: Status
 6064: FB DIO: Index des aktuellen Digital IOs
 6072: FB DIO: Ereigniszählermodus
 6144: FB AIO: Kanal1: Analogwert
 6152: FB AIO: Kanal2: Analogwert
 6160: FB AIO: Kanal1: Komparator Schwellwert Pointer Parameter
 6168: FB AIO: Kanal2: Komparator Schwellwert Pointer Parameter
 6176: FB AIO: Kanal1: Komparator Filterzeit
 6184: FB AIO: Kanal2: Komparator Filterzeit
 6192: FB AIO: Kanal1: Zeitpunkt der steigenden Flanke des Komparator-Ausgangs
 6200: FB AIO: Kanal2: Zeitpunkt der steigenden Flanke des Komparator-Ausgangs
 6208: FB AIO: Kanal1: Zeitpunkt der fallenden Flanke des Komparator-Ausgangs
 6216: FB AIO: Kanal2: Zeitpunkt der fallenden Flanke des Komparator-Ausgangs
 6224: FB AIO: Kanal1: Komparator Modus
 6232: FB AIO: Kanal2: Komparator Modus
 6240: FB AIO: Kanal1: Komparator Extremum (Minimum, Maximum)
 6248: FB AIO: Kanal2: Komparator Extremum (Minimum, Maximum)
 6256: FB AIO: Kanal1: Komparator Ausgang
 6264: FB AIO: Kanal2: Komparator Ausgang
 6272: FB AIO: Status
 6280: FB AIO: Kanal1: Filter
 6288: FB AIO: Kanal2: Filter
 6296: FB AIO: Kanal3: Analogwert
 6304: FB AIO: Kanal4: Analogwert
 6312: FB AIO: Ausgangskonfiguration lesen
 6320: FB AIO: Kommando Ausgangskonfiguration setzen
 6328: FB AIO: Kommando Ausgangskonfiguration löschen
 6336: FB AIO: Eingangskonfiguration lesen
 6344: FB AIO: Kommando Eingangskonfiguration setzen
 6352: FB AIO: Kommando Eingangskonfiguration löschen
 6360: FB AIO: Index des aktuellen Analog IOs
 6368: FB AIO: Parameter-ID Ausgang (Index)
 6376: FB AIO: Ausgangsmodus (Index)
 6384: FB AIO: IO-Kommando
 6392: FB AIO: Überwachungen
 6400: FB AIO: Eingang: Filter: Konfiguration (Index)
 6408: FB AIO: Eingang: Filter: Maximaler Anstieg (Index)
 6656: FB CMP: Parameter-ID Eingang
 6664: FB CMP: Schwellwert
 6672: FB CMP: Fenster
 6680: FB CMP: Hysterese-Fenster
 6688: FB CMP: Modus
 6696: FB CMP: Ergebniswert
 7168: FB DELAY: Parameter-ID Eingang
 7176: FB DELAY: Totzeit
 7184: FB DELAY: I4 Ergebniswert
 7192: FB DELAY: I4 Ergebniswert Nachkommateil
 7200: FB DELAY: R4 Ergebniswert
 7680: FB PID: Parameter-ID Eingang
 7688: FB PID: Proportional-Verstärkung
 7696: FB PID: Integrator-Nachstellzeit
 7704: FB PID: Maximaler Integraleingriff
 7712: FB PID: Differenzier-Vorhaltezeit
 7720: FB PID: Verzögerungszeitkonstante
 7728: FB PID: Ergebniswert
 7736: FB PID: Parameter-ID Enable Eingang
 7744: FB PID: Ergebniswert des P-Anteils
 7752: FB PID: Ergebniswert des I-Anteils
 7760: FB PID: Ergebniswert des DT1-Anteils
 8192: FB CURVE: Modus
 8200: FB CURVE: Parameter-ID Eingang
 8208: FB CURVE: Index der Kurvenscheibendaten
 8216: FB CURVE: Ergebniswert I4
 8224: FB CURVE: Ergebniswert I4 Nachkommateil
 8232: FB CURVE: Ergebniswert R4
 8240: FB CURVE: Ergebniswert I4 relativ im Intervall
 8248: FB CURVE: Ergebniswert I4 relativ Nachkommateil
 8256: FB CURVE: Ergebniswert R4 relativ im Intervall
 8264: FB CURVE: Ergebniswert Intervall-Verschiebung
 8272: FB CURVE: Multiplikationsfaktor Eingangs-Intervall
 8280: FB CURVE: Multiplikationsfaktor Ausgangs-Intervall
 8288: FB CURVE: Ausgleichsgetriebe Kommando
 8296: FB CURVE: Ausgleichsweg der Master-Achse, Eingangs-Intervall
 8304: FB CURVE: Ausgleichsweg der Slave-Achse, Ausgangs-Intervall
 8312: FB CURVE: Eintritts-Steigung in das Ausgleichsgetriebe
 8320: FB CURVE: Austritts-Steigung aus dem Ausgleichsgetriebe
 8328: FB CURVE: Maximale Geschwindigkeit der Master-Achse
 8336: FB CURVE: Maximale Geschwindigkeit der Slave-Achse im Ausgleich
 8344: FB CURVE: Minimale Geschwindigkeit der Slave-Achse im Ausgleich
 8352: FB CURVE: Maximale Beschleunigung der Slave-Achse in Ausgleichs-Phase1
 8360: FB CURVE: Maximale Beschleunigung der Slave-Achse in Ausgleichs-Phase2
 8368: FB CURVE: Ausgleichsgetriebe Kommandostatus
 8376: FB CURVE: Ausgleichsgetriebe Kommando Ergebnis
 8384: FB CURVE: Additiver Eingangs-Wert
 8392: FB CURVE: Additiver Ausgangs-Wert
 8704: FB IPL: Modus
 8712: FB IPL: Parameter-ID Eingang
 8720: FB IPL: Zykluszeit
 8728: FB IPL: Extrapolations-Zeit
 8736: FB IPL: Ergebniswert I4
 8744: FB IPL: Ergebniswert I4 Nachkommateil
 8752: FB IPL: Ergebniswert R4
 8760: FB IPL: Parameter-ID Ereignis Eingang
 9216: FB VARITH: Modus
 9224: FB VARITH: Dimension
 9232: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element a1
 9240: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element a2
 9248: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element a3
 9256: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element a4
 9264: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element a5
 9272: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element b1
 9280: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element b2
 9288: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element b3
 9296: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element b4
 9304: FB VARITH: Parameter-ID Eingang, Element b5
 9312: FB VARITH: Ergebniswert1
 9320: FB VARITH: Ergebniswert2
 9328: FB VARITH: Ergebniswert3
 9336: FB VARITH: Ergebniswert4
 9344: FB VARITH: Ergebniswert5
 9728: FB LATCH: Modus
 9736: FB LATCH: Parameter-ID Eingang
 9744: FB LATCH: Parameter-ID Trigger-Ereignis Eingang
 9752: FB LATCH: Trigger-Ereignis Typ
 9760: FB LATCH: Minimale Signal-Breite Trigger-Ereignis
 9768: FB LATCH: Maximale Signal-Breite Trigger-Ereignis
 9776: FB LATCH: Fenster
 9784: FB LATCH: Fenster-Position
 9792: FB LATCH: Intervall der Fenster-Position
 9800: FB LATCH: Intervall-Verlängerung der Fenster-Position
 9808: FB LATCH: Verzögerungszeit
 9816: FB LATCH: Signal-Breite Trigger-Ereignis
 9824: FB LATCH: Ergebniswert
 9832: FB LATCH: Abweichung: Fensterposition minus Ergebniswert
 9840: FB LATCH: Status
 9848: FB LATCH: Fehlerzähler
 9856: FB LATCH: Fenster1
 9864: FB LATCH: Fenster2
 9872: FB LATCH: Statuszähler
10240: FB EPROM: ID
10248: FB EPROM: Datenblock Index
10256: FB EPROM: Datenblock
10264: FB EPROM: Produktcode
10272: FB EPROM: Seriennummer
10280: FB EPROM: Produkttyp
10288: FB EPROM: Hardware Revision
10296: FB EPROM: Hardware Variante
10304: FB EPROM: Status
10312: FB EPROM: Enddatum der Gebrauchsdauer
10752: FB CAMCON: Modus
10760: FB CAMCON: Parameter-ID Eingang
10768: FB CAMCON: Startposition
10776: FB CAMCON: Intervall
10784: FB CAMCON: Schaltverzögerung für Ausgang EIN
10792: FB CAMCON: Schaltverzögerung für Ausgang AUS
10800: FB CAMCON: Schaltverzögerung: Filterzeitkonstante
10808: FB CAMCON: Hysterese-Fenster
10816: FB CAMCON: Maximal-Anzahl von Nocken
10824: FB CAMCON: Index eines Parametersatzes für eine Nocke
10832: FB CAMCON: Anfangsposition der Nocke im Intervall
10840: FB CAMCON: Endeposition der Nocke im Intervall
10848: FB CAMCON: Ausgangswert
10856: FB CAMCON: Eingangs-Geschwindigkeit
10864: FB CAMCON: Parameter-ID Start-Ereignis
10872: FB CAMCON: Parametersatz für eine Spur
10880: FB CAMCON: Parametersatz für eine Spur selektieren
10888: FB CAMCON: Modus zum Selektieren eines Parametersatzes für eine Spur
10896: FB CAMCON: Aktiver Parametersatz für eine Spur
11264: FB MUX: Modus
11272: FB MUX: Parameter-ID Selektor Eingang
11280: FB MUX: Maximaler Selektor-Wert
11288: FB MUX: Ausgangswert I4
11296: FB MUX: Ausgangswert R4
11304: FB MUX: Ausgangswert-Verschiebung I4
11312: FB MUX: Ausgangswert-Verschiebung R4
11320: FB MUX: Parameter-ID Eingang0
11328: FB MUX: Parameter-ID Eingang1
11336: FB MUX: Parameter-ID Eingang2
11344: FB MUX: Parameter-ID Eingang3
11352: FB MUX: Parameter-ID Eingang4
11360: FB MUX: Parameter-ID Eingang5
11368: FB MUX: Parameter-ID Eingang6
11376: FB MUX: Parameter-ID Eingang7
11384: FB MUX: Parameter-ID Eingang8
11392: FB MUX: Parameter-ID Eingang9
11400: FB MUX: Parameter-ID Eingang10
11408: FB MUX: Parameter-ID Eingang11
11416: FB MUX: Parameter-ID Eingang12
11424: FB MUX: Parameter-ID Eingang13
11432: FB MUX: Parameter-ID Eingang14
11440: FB MUX: Parameter-ID Eingang15
11448: FB MUX: Steigung der Offset-Rampe
11456: FB MUX: Zeit der Offset-Rampe
11776: FB FIFO: Modus
11784: FB FIFO: Maximale Länge
11792: FB FIFO: Distanz für Ausgangswert2
11800: FB FIFO: Parameter-ID Eingang
11808: FB FIFO: Parameter-ID Eingabe-Ereignis
11816: FB FIFO: Parameter-ID Ausgabe-Ereignis
11824: FB FIFO: Aktuelle Länge
11832: FB FIFO: Ausgangswert I4
11840: FB FIFO: Ausgangswert R4
11848: FB FIFO: Ausgangswert2 I4
11856: FB FIFO: Ausgangswert2 R4
12288: FB MINMAX: Modus
12296: FB MINMAX: Ausgangswert I4
12304: FB MINMAX: Ausgangswert R4
12312: FB MINMAX: Parameter-ID Eingang1
12320: FB MINMAX: Parameter-ID Eingang2
12328: FB MINMAX: Parameter-ID Eingang3
12336: FB MINMAX: Parameter-ID Eingang4
12800: FB BIT: Modus
12808: FB BIT: Operand a1
12816: FB BIT: Operand a2
12824: FB BIT: Operand a3
12832: FB BIT: Operand a4
12840: FB BIT: Operand a5
12848: FB BIT: Operand a6
12856: FB BIT: Operand a7
12864: FB BIT: Operand a8
12872: FB BIT: Operand b1
12880: FB BIT: Operand b2
12888: FB BIT: Operand b3
12896: FB BIT: Operand b4
12904: FB BIT: Operand b5
12912: FB BIT: Operand b6
12920: FB BIT: Operand b7
12928: FB BIT: Operand b8
12936: FB BIT: Parameter-ID Eingang1
12944: FB BIT: Parameter-ID Eingang2
12952: FB BIT: Parameter-ID Eingang3
12960: FB BIT: Parameter-ID Eingang4
12968: FB BIT: Parameter-ID Eingang5
12976: FB BIT: Parameter-ID Eingang6
12984: FB BIT: Parameter-ID Eingang7
12992: FB BIT: Parameter-ID Eingang8
13000: FB BIT: Ergebniswert1 UI1
13008: FB BIT: Ergebniswert1 UI2
13016: FB BIT: Ergebniswert1
13024: FB BIT: Ergebniswert2
13032: FB BIT: Ergebniswert3
13040: FB BIT: Ergebniswert4
13048: FB BIT: Ergebniswert5
13056: FB BIT: Ergebniswert6
13064: FB BIT: Ergebniswert7
13072: FB BIT: Ergebniswert8
13312: INTERNAL13312
13320: INTERNAL13320
13328: INTERNAL13328
13336: INTERNAL13336
13344: INTERNAL13344
13352: INTERNAL13352
13360: INTERNAL13360
13368: INTERNAL13368
13376: INTERNAL13376
13384: INTERNAL13384
13392: INTERNAL13392
13400: INTERNAL13400
13408: INTERNAL13408
13416: INTERNAL13416
13424: INTERNAL13424
13432: INTERNAL13432
13440: INTERNAL13440
13448: INTERNAL13448
13456: INTERNAL13456
13464: INTERNAL13464
13472: INTERNAL13472
13480: INTERNAL13480
13488: INTERNAL13488
13496: INTERNAL13496
13504: INTERNAL13504
13512: INTERNAL13512
13520: INTERNAL13520
13528: INTERNAL13528
13536: INTERNAL13536
13544: INTERNAL13544
13552: INTERNAL13552
13560: INTERNAL13560
13568: INTERNAL13568
13576: INTERNAL13576
13584: INTERNAL13584
13592: INTERNAL13592
13600: INTERNAL13600
13608: INTERNAL13608
13616: INTERNAL13616
13824: FB COUNT: Modus
13832: FB COUNT: Parameter-ID Ereignis Eingang1
13840: FB COUNT: Parameter-ID Ereignis Eingang2
13848: FB COUNT: Parameter-ID Trigger-Eingang zum Zähler setzen
13856: FB COUNT: Wert zum Zähler setzen
13864: FB COUNT: Maximaler Zählerwert
13872: FB COUNT: Komparator Vergleichswert
13880: FB COUNT: Ergebniswert
13888: FB COUNT: Komparator Status
13896: FB COUNT: Ereignis Status
13904: FB COUNT: Parameter-ID Enable Eingang
14336: FB DYNSYS: Modus
14344: FB DYNSYS: Systemparameter A
14352: FB DYNSYS: Systemparameter B
14360: FB DYNSYS: Systemparameter C
14368: FB DYNSYS: Systemparameter D
14376: FB DYNSYS: Tuningparameter 1 für Beobachterentwurf
14384: FB DYNSYS: Tuningparameter 2 für Beobachterentwurf
14392: FB DYNSYS: Tuningparameter 1 für Reglerentwurf
14400: FB DYNSYS: Tuningparameter 2 für Reglerentwurf
14408: FB DYNSYS: Parameter ID für Eingang 1
14416: FB DYNSYS: Parameter ID für Eingang 2
14424: FB DYNSYS: Ausgang 1
14432: FB DYNSYS: Ausgang 2
14440: FB DYNSYS: Multiplikationsfaktor von Ausgang 1
14448: FB DYNSYS: Multiplikationsfaktor von Ausgang 2
14456: FB DYNSYS: Systemzustand 1
14464: FB DYNSYS: Systemzustand 2
14472: FB DYNSYS: Systemzustand 3
14480: FB DYNSYS: Systemzustand 4
14488: FB DYNSYS: Systemzustand 5
14496: FB DYNSYS: Zustand
14848: FB FILTER: Modus
14856: FB FILTER: Koeffizient A0
14864: FB FILTER: Koeffizient A1
14872: FB FILTER: Koeffizient B0
14880: FB FILTER: Koeffizient B1
14888: FB FILTER: Koeffizient B2
14896: FB FILTER: Parameter-ID Eingang
14904: FB FILTER: Parameter-ID Koeffizient C
14912: FB FILTER: Ergebniswert I4
14920: FB FILTER: Ergebniswert I4 Nachkommateil
14928: FB FILTER: Ergebniswert R4
63488: Parameter Identifikation: Zusatzinformation zu initialen Shuttleposition
63489: INTERNAL63489
63490: Parameter Identifikation: Qualität der initialen Shuttleposition
63491: Zwischenkreis: Gefilterte Mittenspannung
63492: Zwischenkreis: Mittenspannung
63493: Parameter Identifikation: Initiale Shuttleposition
63494: Parameter Identifikation: Index der initialen Shuttleposition
63495: Intersegmentkommunikation: Status
63496: Intersegmentkommunikation: Fehlertoleranz
63497: INTERNAL63497
63498: INTERNAL63498
63499: INTERNAL63499
63500: INTERNAL63500
63501: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 1
63502: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 2
63503: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 3
63504: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 4
63505: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 5
63506: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 6
63507: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 7
63508: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 8
63509: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 9
63510: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 10
63511: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 11
63512: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 12
63513: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 13
63514: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 14
63515: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 15
63516: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 16
63517: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 17
63518: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 18
63519: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 19
63520: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 20
63521: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 21
63522: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 22
63523: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 23
63524: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 24
63525: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 25
63526: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 26
63527: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 27
63528: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 28
63529: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 29
63530: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 30
63531: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 31
63532: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 32
63533: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 33
63534: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 34
63535: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 35
63536: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 36
63537: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 37
63538: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 38
63539: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 39
63540: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 40
63541: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 41
63542: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 42
63543: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 43
63544: CTRL Strom: Istphasenstrom der Phase 44
63550: INTERNAL63550
63551: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 1
63552: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 2
63553: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 3
63554: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 4
63555: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 5
63556: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 6
63557: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 7
63558: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 8
63559: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 9
63560: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 10
63561: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 11
63562: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 12
63563: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 13
63564: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 14
63565: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 15
63566: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 16
63567: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 17
63568: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 18
63569: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 19
63570: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 20
63571: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 21
63572: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 22
63573: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 23
63574: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 24
63575: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 25
63576: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 26
63577: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 27
63578: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 28
63579: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 29
63580: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 30
63581: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 31
63582: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 32
63583: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 33
63584: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 34
63585: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 35
63586: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 36
63587: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 37
63588: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 38
63589: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 39
63590: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 40
63591: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 41
63592: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 42
63593: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 43
63594: CTRL Strom: Sollphasenstrom der Phase 44
63595: INTERNAL63595
63596: INTERNAL63596
63597: INTERNAL63597
63598: INTERNAL63598
63599: INTERNAL63599
63600: INTERNAL63600
63601: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 1
63602: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 2
63603: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 3
63604: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 4
63605: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 5
63606: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 6
63607: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 7
63608: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 8
63609: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 9
63610: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 10
63611: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 11
63612: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 12
63613: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 13
63614: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 14
63615: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 15
63616: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 16
63617: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 17
63618: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 18
63619: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 19
63620: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 20
63621: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 21
63622: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 22
63623: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 23
63624: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 24
63625: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 25
63626: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 26
63627: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 27
63628: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 28
63629: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 29
63630: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 30
63631: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 31
63632: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 32
63633: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 33
63634: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 34
63635: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 35
63636: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 36
63637: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 37
63638: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 38
63639: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 39
63640: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 40
63641: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 41
63642: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 42
63643: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 43
63644: CTRL Strom: Sollphasenspannung der Phase 44
63645: Temperatursensor: Temperatur 3
63646: Temperatursensor: Temperatur 4
63647: Temperatursensor: LST Luft
63648: Temperatursensor: LST Balancer
63649: INTERNAL63649
63650: INTERNAL63650
63651: INTERNAL63651
63652: INTERNAL63652
63653: INTERNAL63653
63654: INTERNAL63654
63655: INTERNAL63655
63656: INTERNAL63656
63657: INTERNAL63657
63658: INTERNAL63658
63660: INTERNAL63660
63661: INTERNAL63661
63663: INTERNAL63663
63664: INTERNAL63664
63665: CTRL Geschwindigkeit: Sollgeschwindigkeit des Shuttles
63666: CTRL Geschwindigkeit: Istgeschwindigkeit des Shuttles
63667: CTRL Geschwindigkeit: Proportional-Verstärkung
63668: CTRL Geschwindigkeit: Integrator-Nachstellzeit
63669: CTRL Geschwindigkeit: Summe der Sollgeschwindigkeiten
63670: CTRL Geschwindigkeit: Geschwindigkeitsfehler
63671: CTRL Geschwindigkeit: Sollwert der Vortriebskraft
63672: INTERNAL63672
63673: Temperatursensor: Temperatur 5
63674: Temperatursensor: Temperatur 6
63675: Temperatursensor: Temperatur 7
63676: Temperatursensor: Temperatur 8
63677: Temperatursensor: Temperatur 9
63678: Temperatursensor: Temperatur 10
63679: Temperatursensor: Temperatur 11
63680: Motor: Temperatursensor: MUX Index (0-basiert)
63681: Motor: Temperatursensor: MUX Temperatur 
63682: CTRL Fluss: Betrag der Stellgröße des Weichenauslösestromes
63683: INTERNAL63683
63684: INTERNAL63684
63685: INTERNAL63685
63686: INTERNAL63686
63687: INTERNAL63687
63689: INTERNAL63689
63690: Motor: Temperaturmodell: Temperatur
63691: Motor: Temperaturmodell: Abbruchgrenze
63692: Motor: Temperaturmodell: Warngrenze
63693: Motor: Temperaturmodell: Spulenindex (0-basiert)
63694: Motor: Temperaturmodell: Temperatur Spule
63695: INTERNAL63695
63696: INTERNAL63696
63711: INTERNAL63711
63712: INTERNAL63712
63713: INTERNAL63713
63714: INTERNAL63714
63715: INTERNAL63715
63716: INTERNAL63716
63717: INTERNAL63717
63718: INTERNAL63718
63719: INTERNAL63719
63720: INTERNAL63720
63721: INTERNAL63721
63722: INTERNAL63722
63723: INTERNAL63723
63724: INTERNAL63724
63725: INTERNAL63725
63726: INTERNAL63726
63727: INTERNAL63727
63728: INTERNAL63728
63729: INTERNAL63729
63730: INTERNAL63730
63731: INTERNAL63731
63732: INTERNAL63732
63733: INTERNAL63733
63734: INTERNAL63734
63735: INTERNAL63735
63736: INTERNAL63736
63737: INTERNAL63737
63738: INTERNAL63738
63739: INTERNAL63739
63740: INTERNAL63740
63741: INTERNAL63741
63742: INTERNAL63742
63743: INTERNAL63743
63744: INTERNAL63744
63745: INTERNAL63745
63746: INTERNAL63746
63747: INTERNAL63747
63748: INTERNAL63748
63749: INTERNAL63749
63750: INTERNAL63750
63751: INTERNAL63751
63752: INTERNAL63752
63753: INTERNAL63753
63754: INTERNAL63754
63755: INTERNAL63755
63756: INTERNAL63756
63757: INTERNAL63757
63758: INTERNAL63758
63759: INTERNAL63759
63760: INTERNAL63760
63761: INTERNAL63761
63762: INTERNAL63762
63763: INTERNAL63763
63764: INTERNAL63764
63765: INTERNAL63765
63766: INTERNAL63766
63767: INTERNAL63767
63768: INTERNAL63768
63769: INTERNAL63769
63770: INTERNAL63770
63771: INTERNAL63771
63772: INTERNAL63772
63773: INTERNAL63773
63774: INTERNAL63774
63775: INTERNAL63775
63776: INTERNAL63776
63777: INTERNAL63777
63778: INTERNAL63778
63779: INTERNAL63779
63780: INTERNAL63780
63781: INTERNAL63781
63782: INTERNAL63782
63783: INTERNAL63783
63784: INTERNAL63784
63785: INTERNAL63785
63786: INTERNAL63786
63787: INTERNAL63787
63788: INTERNAL63788
63789: INTERNAL63789
63790: INTERNAL63790
63791: INTERNAL63791
63792: INTERNAL63792
63793: INTERNAL63793
63794: INTERNAL63794
63795: INTERNAL63795
63796: INTERNAL63796
63797: INTERNAL63797
63798: INTERNAL63798
63799: INTERNAL63799
63800: INTERNAL63800
63801: INTERNAL63801
63802: INTERNAL63802
63803: INTERNAL63803
63804: INTERNAL63804
63805: INTERNAL63805
63806: CTRL Strom: Summe der Istphasenströme
63807: INTERNAL63807
63808: INTERNAL63808
63809: INTERNAL63809
63810: INTERNAL63810
63811: INTERNAL63811
63812: INTERNAL63812
63813: INTERNAL63813
63814: INTERNAL63814
63815: INTERNAL63815
63816: INTERNAL63816
63817: INTERNAL63817
63818: INTERNAL63818
63819: INTERNAL63819
63820: INTERNAL63820
63821: INTERNAL63821
63822: INTERNAL63822
63830: INTERNAL63830
63831: INTERNAL63831
63879: CTRL Regler: Konfiguration: Index eines Parametersatzes
63880: CTRL Position: Istposition des Shuttles auf Segment
63881: INTERNAL63881
63882: CTRL Regler: Zyklische Sollposition des Shuttles
63883: CTRL Position: Sollposition des Shuttles auf dem Segment
63884: CTRL Position: Netzwerk: Zykluszeit der Sollwerte
63885: CTRL Regler: Zyklische Kanal Status-Bits
63886: CTRL Regler: Zyklische Segment Steuer-Bits
63887: CTRL Regler: Zyklische Kanal Steuer-Bits
63888: CTRL Regler: Zyklische Segment Status-Bits
63889: INTERNAL63889
63890: INTERNAL63890
63891: INTERNAL63891
63892: INTERNAL63892
63893: INTERNAL63893
63894: INTERNAL63894
63895: INTERNAL63895
63896: INTERNAL63896
63900: INTERNAL63900
63901: INTERNAL63901
63902: INTERNAL63902
64201: Antriebsanpassung: Geschwindigkeit bei maximalem Ausgangswert
64225: Geber1: Wertebereich der Geberposition
64232: Schrittmotor: Schrittauflösung: Schritte pro Motorumdrehung
64233: Schrittmotor: Last-Maßstab: Einheiten pro SM_SCALE_LOAD_MOTREV Motorumdrehungen
64234: Schrittmotor: Last-Maßstab: Motorumdrehungen
64237: Geber2: Wertebereich der Geberposition
64238: INTERNAL64238
64250: INTERNAL64250
65535: Meldungen: Fehler-Response
